概要 サーバーとリレー IP アドレス マクロ オプション 作成 変更 削除 複製 標準オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # 標準オプション 標準の DHCP オプションは、ニーモニックとなっている短縮名 (またはタグ) によって定義されています。 以下に、DHCP オプションのコード番号、名前、データタイプ、説明を示します。
コード | オプション名 | データタイプ | 説明
1 | Subnet | IP | サブネットマスク。ピリオド (`.`) で区切られたインターネットアドレス
2 | UTCoffst | Number | Coordinated universal Number offset (秒)
3 | Router | IP | ルーターのリスト
4 | Timeserv | IP | RFC-868 サーバーのリスト
5 | IEN116ns | IP | IEN-116 ネームサーバーのリスト
6 | DNSserv | IP | DNS ネームサーバーのリスト
7 | Logserv | IP | MIT-LCS UDP ログサーバーのリスト
8 | Cookie | IP | RFC-865 cookie サーバーのリスト
9 | Lprserv | IP | RFC-1179 ラインプリンタサーバーのリスト
10 | Impress | IP | Imagen Impress サーバーのリスト
11 | Resource | IP | RFC-887 リソース配置サーバー
12 | Hostname | Boolean | クライアントのホスト名 (ホストデータベースからの値) を返します
13 | Bootsize | Number | ブートイメージ中の 512 オクテットブロック数
14 | Dumpfile | ASCII | core イメージがダンプされるパスの名前
15 | DNSdmain | ASCII | DNS ドメイン名
16 | Swapserv | IP | クライアントの swap サーバー
17 | Rootpath | ASCII | クライアントのルートパス
18 | ExtendP | ASCII | 拡張パス
19 | IpFwdF | Number | IP 転送の有効/無効 (1/0)
20 | NLrouteF | Number | ローカルでないソースのルーティング
21 | PFilter | IP | ポリシーのフィルタ
22 | MaxIpSiz | Number | データグラムの再アセンブリサイズの最大値
23 | IpTTL | Byte | デフォルトの IP 生存時間 (1=< x <=225)
24 | PathTO | Number | RFC-1191 Path MTU 有効時間のタイムアウト
25 | PathTbl | Number | RFC-1191 Path MTU plateau テーブル
26 | MTU | Number | インタフェース MTU, (x <=68)
27 | SameMtuF | Number | すべてのサブネットがローカル
28 | Broadcst | IP | ブロードキャストアドレス
29 | MaskDscF | Number | マスク検索を実行する
30 | MaskSupF | Number | マスクの供給元
31 | RDiscvyF | Number | ルート検索を実行する
32 | RSolictS | IP | ルーター要求アドレス
33 | StaticRt | IP | 静的ルート、二重 IP (ネットワークルーター)
34 | TrailerF | Number | トレーラのカプセル化
35 | ArpTimeO | Number | Arp キャッシュのタイムアウト
36 | EthEncap | Number | Ethernet カプセル化
37 | TcpTTL | Number | デフォルトの TCP 生存時間
38 | TcpKaInt | Number | TCP 生存維持間隔
39 | TcpKaGbF | Number | 生存維持ガベージ
40 | NISdmain | ASCII | NIS ドメイン名
41 | NISservs | IP | NIS サーバーのリスト
42 | NTPservs | IP | NTP サーバーのリスト
44 | NetBNms | IP | NetBIOS ネームサーバーのリスト
45 | NetBDsts | IP | NetBIOS 分散サーバーのリスト
46 | NetBNdT | Number | NetBIOS ノードタイプ (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | NetBIOS 有効範囲
48 | XFontSrv | IP | X Window フォントサーバーのリスト
49 | XDispMgr | IP | X Window ディスプレイマネージャ
51 | LeaseTim | Number | リース時間のポリシー
56 | Message | ASCII | クライアント上に表示されるメッセージ
58 | T1Time | Number | 更新 (T1) 時間
59 | T2Time | Number | 再バインド (T2) 時間
62 | NW_dmain | ASCII | Netware/IP ドメイン名
63 | NWIPOpts | Octet | Netware/IP オプション
64 | NIS+dom | ASCII | NIS+ ドメイン名
65 | NIS+serv | IP | NIS+ サーバーのリスト
66 | TFTPsrvN | ASCII | 簡易ファイル転送プロトコル (TFTP, Trivial File Transfer Protocol) サーバーのホスト名
67 | OptBootF | ASCII | ブートファイル名 (省略可)
68 | MblIPAgt | IP | モバイル IP ホームエージェント
69 | SMTPserv | IP | SMTP (Simple Mail Transport Protocol) サーバー
70 | POP3serv | IP | POP3 (Post Office Protocol) サーバー
71 | NNTPserv | IP | NNTP サーバー (Network News Transport Protocol)
72 | WWWservs | IP | デフォルトの WWW (World Wide Web) サーバー
73 | Fingersv | IP | デフォルトの finger サーバー
74 | IRCservs | IP | IRC (Internet Relay Chat) サーバー
75 | STservs | IP | StreetTalk サーバー
76 | STDAservs | IP | StreetTalk ディレクトリアシスタンスサーバー
77 | UserClas | ASCII | ユーザークラス情報
78 | SLP_DA | Octet | ディレクトリエージェント
79 | SLP_SS | Octet | サービスの適用範囲
82 | AgentOpt | Octet | エージェントサーキット ID
89 | FQDN | Octet | 完全指定のドメイン名
93 | PXEarch | Number | クライアントシステムアーキテクチャ
94 | PXEnii | Octet | クライアントネットワークデバイスインタフェース
97 | PXEcid | Octet | UUID/GUID に基づいたクライアント識別子
N/A | BootFile | ASCII | ブートするファイル
N/A | BootSrvA | IP | ブートサーバー
N/A | BootSrvN | ASCII | ブートサーバーのホスト名
NA | LeaseNeg | Boolean | リースがネゴシエーション可能であることを示すフラグ (存在する場合に true)
NA | Include | ASCII | リストされたマクロ値をこのマクロに取り込む
ページの先頭へ