##

### 从阵列中拆除扩充设备

注意 - 执行此过程时，将会清除所有数据。执行这些重新配置过程之前，请确保将数据备份至磁带或其它介质。此外，您可能还需要记录存储池和卷的配置信息。

注 - “添加扩充设备”或“拆除扩充设备”按钮可能已被禁用，具体取决于所选阵列的当前状态。例如，您无法拆除 2x2 配置中的托架。

1. 单击“管理”页面上的“常规”。
2. 在“阵列电源管理”区域的表格中，单击阵列“名称”链接。

屏幕上将显示“阵列详细资料和重新配置”页面。

3. 单击“拆除扩充设备”按钮。

屏幕上将显示“拆除扩充设备向导”窗口。

- 对于 Sun StorEdge 6300 系统，向导将验证反向地址转换协议 (RARP) 服务的配置情况以及是否存在 RARP 服务条目。另外，它还会显示相关控制器的介质访问控制 (MAC) 地址。
- 对于 Sun StorEdge 6100 系统，向导将显示一则消息，要求您确保已为配置提供了正确的 RARP 和控制器 MAC 信息。

4. 如果 RARP 信息正确，则单击“下一步”按钮。

- 向导将检测是否有活动的作业正在运行。
- 如果活动的作业正在运行，则应等待至作业完成，然后单击“下一步”按钮。

注意 - 如果您在此向导窗口中单击了“下一步”按钮，则无法取消此操作。单击“取消”按钮可以取消本过程。

5. 单击“下一步”按钮。

本步骤将开始阵列的“清除配置信息”过程。向导将会显示以下所执行的操作：

- 将现有存储池置入脱机状态
- 禁用托架备用主控制器，并清除控制器配置信息（如有必要；如果该控制器已禁用或是仅有的一个控制器，即属于 1x1 配置，则会跳过此步骤）
- 重置标签（此操作可能需要数分钟；另请参阅恢复阵列默认设置按钮（清除阵列信息））
- 关闭阵列电源

操作完成后，向导会指示您单击“下一步”按钮，查看物理拆除扩充设备的摘要说明。

注意 - 《Sun StorEdge 6020 和 6120 阵列系统手册》提供了有关物理添加和拆除扩充设备以及其它更改阵列配置的详细信息。准备执行本过程之前，请先阅读该手册中的阵列配置章节。注意，Sun StorEdge 6300 系统不能通过 telnet 访问。本帮助所述的向导只执行用于添加或拆除扩充设备的基本软件命令。
另外，必须成对拆除扩充设备。阵列配置应始终包含 2 个、4 个或 6 个扩充设备。

向导中显示的说明如下：

- 按下每个阵列电源和冷却设备 (PCU) 上的摇杆开关，关闭电源
- 从原始配置的每一个机箱上拔下所有电源线
- 验证所有 LED 指示灯是否已熄灭，然后继续下一步骤
- 断开环路卡缆线
- 下移控制器板至相邻的托架。例如，如果最终配置为 2x4，则板应位于第一和第三个机箱上（从底部算起）。
- 拆除扩充设备
- 连接环路卡、以太网和主机缆线
- 连接所有机箱的电源线
- 打开阵列电源
- 阵列启动且所有 LED 指示灯均亮起后，请单击“下一步”按钮验证新配置

6. 阵列启动且所有 LED 指示灯均亮起后，单击“下一步”按钮。

检测到阵列时，向导窗口将会刷新。此过程至多持续 20 分钟。如果向导发生超时，请重新检查阵列安装。

当软件检测到阵列时，向导窗口会显示一则说明阵列可用的确认消息，并且会显示 Storage Automated Diagnostic Environment 软件的链接（如果已安装）。

7. 单击“关闭向导”按钮。
8. 如果需要，配置阵列。

您可能需要重新创建存储池、卷、访问权限和其它功能。有关说明，请参阅以下内容：

- 配置阵列
- 快速阵列配置
- 自定义阵列配置