##

### Gestion d'alimentation (Sun StorEdge 6300)

Le lien Général sur la page Administration permet à l'utilisateur admin de mettre le système ou la baie hors tension. Il peut choisir de couper l'alimentation de l'ensemble du système de stockage, de l'ensemble des baies ou de baies spécifiques. La mise hors tension individuelle des baies est pratique pour l'ajout de baies ou d'autres composants sur une baie.

- Pour mettre le système hors tension (arrêt complet)
- Pour mettre les baies hors tension (arrêt partiel)
- Pour redémarrer la baie (suite à un arrêt partiel) (voir la Remarque)
- Pour mettre des baies hors tension de manière individuelle
- Pour redémarrer une baie

Remarque - Suite à une mise hors tension du système ou des baies à distance, vous devez les remettre sous tension de façon manuelle, dans l'armoire.
En revanche, si vous procédez à un arrêt partiel des baies dans le système Sun StorEdge 6300, vous pourrez utiliser le bouton Redémarrer, accessible à partir du lien Général de la page Administration, au prochain affichage de cette dernière.
Le bouton Arrêt partiel s'affiche uniquement si un câble USB a été installé par le personnel de maintenance Sun ou par vous-même entre le relais d'alimentation à distance et le Storage Service Processor.