## 저장소 프로파일 세부 정보 페이지

이 페이지는 프로파일이 저장소에 할당되는 특성을 비롯하여 선택한 저장소 프로파일에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

다음 표는 저장소 프로파일 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
삭제 | 프로파일을 삭제하려면 누릅니다. 참고: 기본 저장소 프로파일과 사용 중 상태로 저장소 풀과 연결되어 있는 프로파일은 삭제할 수 없습니다.
세부 정보
이름 | 프로파일의 이름을 나타냅니다. 이것은 최대 32 자를 포함합니다. 참고: 기본 출하시 프로파일의 이름을 수정할 수 없습니다.
설명 | 프로파일 설명입니다. 이것은 최대 256 자를 포함합니다. 참고: 기본 출하시 프로파일의 설명을 수정할 수 없습니다.
상태 | 프로파일의 상태를 나타냅니다. 사용 중 - 프로파일을 사용하는 풀이 있습니다. 사용 중 아님 - 프로파일을 사용하는 풀이 없습니다. 참고: 사용 중인 프로파일은 수정 또는 삭제할 수 없습니다.
유형 | 프로파일 유형 사용자 - 사용자가 작성한 프로파일입니다. 출하 시 설정 - 프로파일이 시스템 소프트웨어의 일부로 제공되었습니다.
RAID 레벨 | 가상 디스크의 RAID 레벨을 다음과 같이 나타냅니다. RAID-0 RAID-1 RAID-5
세그먼트 크기 | 어레이 세그먼트 크기를 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB의 킬로바이트 단위로 나타냅니다. 세그먼트 크기는 어레이 속성으로 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다. 어떤 어레이 트레이에 가상 디스크가 있다면(트레이에 0, 1, 또는 2개의 가상 디스크가 있을 수 있음) 이 어레이 트레이에 있는 모든 가상 디스크의 세그먼트 크기는 이 가상 디스크와 같아야 합니다. 같은 어레이 내에서는 프로파일의 세그먼트 크기가 다른 풀을 작성할 수 없기 때문에 프로파일에 세그먼트 크기를 할당할 때는 주의해야 합니다. 풀의 프로파일이 세그먼트 크기가 동일하지 않은 경우 가상 디스크를 구성할 수 없는 사용되지 않은 디스크가 들어 있는 어레이로 시스템을 구성할 수 있습니다.
전용 핫 스페어 | 각각의 가상 디스크에 전용 핫 스페어로 사용되기 위해 같은 트레이에서 추가 디스크가 필요한지. 시스템에는 전용 핫 스페어(이 속성으로 제어)와 어레이 핫 스페어(어레이 세부 사항 페이지에서 편집 가능한 속성으로 제어)가 있습니다. 전용 핫 스페어 - 전용 핫 스페어와 가상 디스크는 일 대일로 대응됩니다(즉, 핫 스페어는 어느 특정 가상 디스크의 전용). 이 프로파일 속성은 프로파일을 사용하여 풀에 가상 디스크를 작성할 때 가상 디스크에 전용 핫 스페어 디스크를 할당할 지의 여부를 결정합니다. 어레이 핫 스페어 - 어레이 내의 모든 디스크에 대해 핫 스페어로 사용할 수 있는 어레이의 디스크를 말합니다 드라이브 수와 전용 핫 스페어 속성으로 풀 내의 각 가상 디스크에 몇 개의 디스크를 사용할 지를 결정합니다.
미리 읽기 활성화 | 미리 읽기 속성의 활성화 또는 비활성화 여부를 나타냅니다. 어레이 속성은 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니 다. 어레이 트레이에 가상 디스크가 있는 경우(한 트레이에는 0, 1 또는 2개의 가상 디스크만 있을 수 있음) 어레이 트레이의 모든 가상 디스크는 미리 읽기 모드가 활성화로 설정되어 가상 디스크의 미리 읽기 활성화 설정과 일치해야 합니다. 풀의 프로파일은 동일한 어레이 내에서 서로 다른 미리 읽기 활성화로 설정될 수 없기 때문에 미리 읽기 활성화 설정 시 주의하여 수행해야 합니다. 풀의 프로파일이 미리 읽기 활성화 설정과 일치하지 않는 경 우, 가상 디스크 구성이 불가능한 사용하지 않는 디스크로 시스템을 구성할 수 있습니다.
드라이브 수 | 프로파일과 연결된 드라이브의 수입니다. 프로파일을 사용하여 풀의 가상 디스크를 구성하는 데 사용한 디스크 드라이브의 수를 말합니다. 드라이브 수는 2-14 또는 변수가 될 수 있습니다. 변수로 설정된 경우, 가상 디스크를 작성할 때 드라이브 수를 지정해야 합니다(저장소를 풀에 추가하는 경우처럼).
어레이 유형 | 어레이 유형입니다. 다음 옵션은 특정 어레이 구성(2x2, 2x4 및 2x6)에만 일치합니다. 프로파일에 이들 옵션 중 하나가 있지만 특정 어레이가 없으면 이 프로파일은 사용할 수 없습니다. 완전 일치: IOPS(2x4 어레이) 완전 일치: 대역폭(2x2 어레이) 완전 일치: 용량(2x6 어레이) 다음 옵션 및 규칙은 환경에 따라 가장 적합한 어레이와의 일치를 시도합니다(IOPs, 대역폭, 용량). 사용 가능한 일치: IOPS - 2x4 > 2x2 > 2x6 사용 가능한 일치: 대역폭 - 2x2 > 2x4 > 2x6 사용 가능한 일치: 용량 - 2x6 > 2x4 > 2x2
가상화 전략 | 프로파일과 연결된 가상화 유형을 스트라이프 또는 연결로 나타냅니다.
스트라이프 크기 | 프로파일과 연관된 스트라이프 크기를 128KB, 256KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 또는 16MB로 지정할 수 있습니다.
추가 정보
저장소 풀 | 프로파일이 사용된 저장소 풀의 수를 나타냅니다
볼륨 | 프로파일이 사용된 볼륨의 수를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 저장소 프로파일 정보
- 가상화 전략 정보
- 참조: 표준 저장소 프로파일
- 저장소 프로파일 관리