## 일반 설정 페이지

이 페이지는 시스템에 대한 일반 설정을 표시합니다.

모든 사용자가 이 페이지의 정보를 볼 수 있지만, 일반 시스템 설정을 변경하려면 admin 또는 storage 사용자로 로그인해야 합니다.

다음 표는 일반 설정 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
시스템 셧다운 | 시스템을 완전히 셧다운하려면 누릅니다. 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 꺼져 LOM에서 제어합니다. Storage Service Processor 보조 트레이의 전원이 켜져 있습니 다. 데이터 서비스 플랫폼의 전원은 켜져 있습니다. 모든 저장소 어레이의 전원은 꺼져 있습니다. 모든 저장소 트레이의 전원이 켜져 있습니다. PCU 팬은 켜져 있습니다. PCU 삭제 LED가 켜져 있어 PCU를 삭제할 수 있음을 나타냅니다. 전원 시퀀서의 모든 전원 LED는 켜져 있습니다.
시스템 부분 셧다운 | 시스템을 부분적으로 셧다운하려면 누릅니다. 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 켜져 있습니다. Storage Service Processor 보조 트레이의 전원이 켜져 있습니 다. 모든 저장소 어레이의 전원은 꺼져 있습니다. 데이터 서비스 플랫폼의 전원은 꺼져 있습니다. 전원 시퀀서의 사용 가능한 전원 LED만 켜져 있습니다.
시스템 속성
공급업체 | Sun Microsystems
모델 | StorEdge 6920 시스템
설명 | 시스템에 관한 설명을 최대 64개의 영숫자 문자로 지정합니다. 밑줄, 대시, 마침표, 콜론, 쉼표, 백분율, 괄호, 중괄호, 대괄호, 억음 악센트 기호, 물결표, 세로줄 및 공백이 허용됩니다.
전원 상태 | 현재 전원 설정: 전체 전원 부분 셧다운 완전 셧다운
네트워크 설정
DNS 도메인 | 예: yourdomainname.com
IP 할당 | DHCP - 시스템이 TCP/IP 네트워크에 로그인할 때 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 사용 가능한 주소 풀로부터 자동으로 IP 주소를 지정하도록 하려면 선택합니다. 정적 - 시스템에 대한 영구 IP 주소를 할당하려는 경우 선택합니다. 정적 IP 주소를 지정하려면 나머지 필드를 완료하십시오. IP 주소 - 시스템에 대한 IP 주소입니다. 게이트웨이 IP - 네트워크의 기본 게이트웨이 IP 주소입니다. 네트워크 마스크 - 기본 게이트웨이의 네트워크 마스크입니다. 이름 서버 - DNS(Domain Name System) 서버의 IP 주소입니다.
NTP 서버
IP 주소 | 네트워크의 NTP 서버의 IP 주소입니다.
NTP | NTP 서버를 활성화하려면 이 선택란을 선택하고 IP 주소를 입력하십시오. NTP 서버를 비활성화하려면 이 선택란을 선택 취소하십시오.
시스템 시간
시스템 시간 | 현재 시간을 선택합니다.
월 | 현재 월을 선택합니다.
일 | 현재 날짜를 선택합니다.
년도 | 현재 년도를 선택합니다.
표준 시간대 | 그리니치 표준시를 기준으로 정한 지역 표준시(UTC)를 사용하여 현재 시간대를 선택합니다.
암호
사용자 | 사용자가 할당된 역할 또는 계정의 이름은 다음과 같습니다. admin Default password = !admin 모든 속성을 보고 시스템 및 저장소 속성을 둘 다 수정할 수 있습니다. storage Default password = !storage 모든 속성을 보고 시스템 및 저장소 속성을 둘 다 수정할 수 있습니다. guest Default password = !guest 모든 속성을 볼 수 있지만 수정할 수는 없습니다.
새 암호 | 최대 8자의 영숫자 문자로 구성된 새 암호를 입력합니다. 새 암호는 반드시 계정 이름과 달라야 합니다.
확인 | 새 암호를 다시 입력하여 확인합니다.

### 관련 항목

- 사용자 롤 정보
- 시스템 설명 추가
- 시스템 IP 주소 설정
- NTP 서버 활성화
- 시스템 시간 설정
- 암호 변경