## 복제 세트 및 일관성 그룹 작성 계획

보조 피어로 데이터를 복제하려면 먼저 복제 세트 작성 마법사를 실행하여 복제 세트 및 일관성 그룹을 작성해야 합니다. 복제 세트 작성 마법사를 사용하여 복제 세트를 작성하는 동일한 시간에 일관성 그룹을 작성할 수 있습니다.

마법사를 실행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 볼륨을 구성하고 양 시스템에서 데이터 복제를 위해 포트를 활성화해야 합니다. 데이터 복제 준비 지침은 참조: 데이터 복제 작업을 참조하십시오.
- 원격 사이트의 시스템 관리자와 조정하여 볼륨, 복제 세트 및 서로 적절하게 보완하는 등록 정보를 가진 일관성 그룹을 정의해야 합니다. 복제 세트 및 일관성 그룹 작성에 대한 지침은 복제 세트 정보 및 일관성 그룹 정보를 참조하십시오.
- 원격 피어 및 보조 볼륨에 대해 WWN을 결정합니다. 원격 피어에 대한 볼륨 및 포트 요약 페이지에서 이러한 WWN을 찾을 수 있습니다. 자세한 정보는 볼륨 정보 표시 및 포트 정보 표시를 참조하십시오.
- 볼륨에 대해 쓰기 순서 일관성을 보존하거나 여러 그룹을 한 그룹으로 관리할 것인지 결정합니다. 그런 경우, 첫 번째 복제 세트를 작성하는 것과 동시에 일관성 그룹을 작성하고 이후의 복제 세트를 기존 일관성 그룹에 추가합니다. 일관성 그룹 정의는 추가하려는 복제 세트의 정의와 일치해야 합니다. 일관성 그룹 작성 지침은 일관성 그룹 정보를 참조하십시오.
- 복제 세트 또는 일관성 그룹을 정의합니다.
  - 기본 역할을 복제 세트 또는 일관성 그룹에 할당하고 원격 사이트의 시스템 관리자가 보조 역할을 가진 대응하는 복제 세트 또는 일관성 그룹을 할당해야 합니다. 기존 복제 세트 및 일관성 그룹의 역할 변경에 대한 정보는 기본 및 보조 롤 반전 정보를 참조하십시오.
  - 동기 또는 비동기 데이터 복제 모드가 응용프로그램에 대한 최선의 데이터 통신 방식인지 결정합니다. 복제 모드에 대한 자세한 내용은 복제 모드 정보를 참조하십시오.
  - 비동기 모드를 선택한 경우, 비동기 대기열 매개변수를 결정하고 성능에 얼마나 영향을 주게 될지 고려합니다.
  - 시스템이 I/O 활동과 관련된 동기화 비율에 더 높은 우선 순위를 할당하도록 할지, 더 낮은 우선 순위를 할당하도록 할지를 결정합니다. 동기화 속도가 높으면 I/O 성능이 저하될 수도 있어서 사용중인 환경이 느린 I/O 활동을 유지할 수 있는 경우, 더 빠른 동기화를 선택할 수 있습니다. 반대로, 더 느린 동기화 비율을 선택하여 더 빠른 I/O 활동을 보장할 수 있습니다.
  - 작동중인 링크가 있을 때마다 시스템이 양 피어에서 볼륨을 동기화하도록 할 것인지, 동기화 작업을 수동으로 시작할 것인지 결정합니다. 자동 동기화 옵션에 대한 자세한 정보는 데이터 복제 작업 정보 및 복제 세트 등록 정보 정보를 참조하십시오.
  - 양 피어에서 볼륨을 동기화할 때마다 볼륨 스냅샷을 작성할 것인지 결정합니다. 복제 세트 또는 일관성 그룹의 볼륨 스냅샷을 작성할 때 소프트웨어의 작동 방법에 대한 자세한 정보는 복제 세트 등록 정보 정보를 참조하십시오. 또한 충분한 스냅샷 예약 공간을 할당했는지 확인해야 합니다. 자세한 정보는 스냅샷 예약 공간 정보를 참조하십시오.
- 비동기 모드 복제를 선택한 경우, 대기열을 작성하려는 저장소 풀 및 비동기 대기열의 작동을 결정합니다. 자세한 정보는 복제 모드 정보를 참조하십시오.
- 복제 비트맵을 작성하려는 풀을 결정합니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 정보
- 일관성 그룹 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리
- 시스템 포트 구성