## À propos des alarmes et des événements

Les événements sont générés pour indiquer une transition d'état sur un périphérique ou un composant de périphérique contrôlé. Les événements qui requièrent une intervention sont désignés comme des alarmes.

Il existe quatre niveaux de gravité d'alarme :

- Alarmes hors service : identifient un périphérique ou un composant comme ne fonctionnant pas et nécessitant une intervention de service immédiate.
- Alarmes critiques : identifient un périphérique ou un composant dans lequel une condition d'erreur considérable a été détectée et qui nécessitent une intervention de service immédiate.
- Alarmes majeures : identifient un périphérique ou un composant dans lequel une condition d'erreur majeure a été détectée pouvant nécessiter une intervention de service.
- Alarmes mineures : identifient un périphérique ou un composant dans lequel une condition d'erreur mineure / un événement notable a été détecté.

### Rubriques connexes

- Affichage des informations sur les alarmes
- Reconnaissance des alarmes
- Suppression des alarmes
- Génération de rapports de statistiques sur les alarmes
- Affichage des informations sur les événements