## Arrêt partiel

Remarque : avant de mettre hors tension le système, vous devez interrompre les E/S entre les hôtes de données et le système Sun StorEdge 6920.

Lorsque vous procédez à l'arrêt partiel, le système se trouve dans l'état suivant :

- Le processeur de service de stockage dans l'armoire de base reste sous tension.
- Le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage reste sous tension.
- Toutes les baies de stockage sont mises hors tension.
- La plate-forme des services de données (DSP) est hors tension.
- Seule la diode électroluminescente (DEL) des séquenceurs d'alimentation est allumée.

Pour arrêter partiellement le système :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur storage.
2. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Administration > Paramètres généraux.
3. Cliquez sur le bouton Arrêt partiel du système.
4. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez effectuer un arrêt partiel.
   Le message suivant s'affiche sur la page Paramètres généraux :
   Arrêt partiel du système réussi.

### Rubriques connexes

- Restauration du système après arrêt partiel
- À propos de la gestion de la mise sous/hors tension