## 关于复制集

复制集内包含：

- Sun StorEdge 6920 系统上的卷，以及对另一个物理上独立的 Sun StorEdge 6920 系统上的卷的引用。一个系统是主对等点，用于复制数据，另一个系统是辅助对等点，是数据的接收方。
- 用于进行日志记录的复制位图。
- 两个系统之间的通信模式。
- 对等点在复制集内扮演的角色，要么是主对等点，要么是辅助对等点。

下图显示两个对等点及其相应复制集之间的关系。

每个站点的系统管理员必须在每个系统上创建并配置复制集。辅助对等点的复制集定义必须与主对等点复制集的定义等价。

您可以以实时的方式同步更新辅助卷，也可以使用先存储后转发技术异步更新辅助卷。通常首先是将主卷明确地复制到指定的辅助卷中，以建立相匹配的内容。当应用程序写入主卷时，数据复制软件会将主卷中的更改复制到辅助卷中，以保持两个映像的一致性。

此外，复制集内还包含以下内容：

- 每个系统上的复制位图卷。
  复制位图可跟踪写操作以及卷之间的差异。主卷的位图记录了在主对等点上发出的写操作。此外，辅助对等点复制集内也包含复制位图，以防您启动角色反转，使辅助对等点成为主对等点。复制位图定义了主对等点和辅助对等点之间的差异。这使本软件可以仅对上次同步以来发生更改的块进行重新同步。
- 如果您选择异步模式复制，则每个对等点会与一个异步队列相关联。

创建复制集后，就可以执行如下卷操作：

- 通过将存储首先添加到辅助卷然后再添加到主卷，可以对已复制的卷进行扩展。系统会相应地增加复制位图的大小。
  注：如果复制集内的主卷或辅助卷是传统卷，您将无法扩展该卷。如果复制集内的辅助卷是传统卷，则不能将主卷扩展到超出传统卷的大小。
- 创建快照。
  您可以随时在复制集内的任何卷上创建快照。
  此外，您还可以通过启用选项，使软件在进行卷同步前在两个系统上都创建卷快照，或者使软件在创建主卷的卷快照时也创建辅助卷的卷快照。
- 将用户数据复制进或复制出传统卷。
- 删除复制集。
  当您删除复制集时，也会删除主卷和辅助卷之间的关联，因而这些卷会恢复为独立的卷。

注：您无法对同样也处于复制集内的卷进行镜像。

如果主卷不可用，则辅助卷可以承担主卷的角色。这种角色反转允许应用程序使用新指定的主卷继续执行操作。当以前的主卷重新可用时，您必须将它与其他卷上的最新数据同步，才能恢复复制集对的功能。

在创建复制集前，要先考虑下表中介绍的限制和其他因素。

关于 | 注释
--- | ---
端口 | 在运行“创建复制集”向导前，必须同时在本地和远程 Sun StorEdge 6920 系统上为数据复制启用端口。如果端口是千兆位以太网端口，则还必须创建复制链接。有关为复制启用端口的更多信息，请参阅配置系统端口。 注：在复制集启动之前，必须先启动复制对等端口。要确保在创建复制集之前先输入复制对等点 WWN（16 进制数字）。
存储域 | 复制集的所有元素（本地卷、复制位图及可选的异步队列）必须来自同一个存储域。 注：复制集会自动与本地卷的存储域相关联。
卷 | 您可以将复制集仅和已配置的卷关联。 卷必须位于在每个系统上都同名的存储域中。 注：尽管两系统上的存储域具有相同的名称，但它们不是同一个存储域。 您可以使用简单卷或传统卷来创建复制集。 注：您无法使用镜像卷来创建复制集。 您无法使用快照来创建复制集，但可以使用包含快照的卷。 您仅能把未映射的卷作为辅助卷。 一个卷仅能作为一个复制集的辅助卷。 辅助卷的大小必须等于或大于相应主卷的大小。如果您在辅助卷小于主卷的复制集上启动重新同步，则操作会失败。
复制集 | 复制集可配置成仅与一个对等系统进行通信。 复制集一次只能是一个一致性组的成员。 为复制集配置的角色必须与您要其添加到的一致性组相同。 在主对等点和辅助对等点的复制集规范必须相互匹配和补充。 包含两个存储资源卡 (SRC) 集的系统最多可支持 128 个复制集。包含四个 SRC 集的系统最多可支持 256 个复制集。 注：不支持多中继式和一对多的数据复制。

### 相关主题

- 关于一致性组
- 关于主角色和辅助角色反转
- 关于复制模式
- 关于使用外部存储
- 数据复制规划
- 管理数据复制