## サービスプロセッサパネルについて

サービスプロセッサパネルにより、システムの配線が簡単になります。サービスパネルは次の接続を提供します。

- モデム接続
- 管理用の LAN 接続
- シリアルポート
- データホスト、外部ストレージ、および FC ベースのリモート複製用 FC 入出力接続
- Gigabit Ethernet ベースのリモート複製用の Gigabit Ethernet 接続
- 拡張キャビネットの管理用の電源接続
- 拡張キャビネット用の Ethernet 接続と ファイバチャネル (FC) 接続
- 電話システムが内蔵モデムをサポートしない場所で使用される場合に、外部モデムの使用をサポートする補助ポート (AUX)

次の図に、サービスパネルを示します。

システムの個々のコンポーネントにではなく、パネルにあるアクセス可能なこれらの接続口にケーブルを接続します。拡張キャビネットを付加したシステムの、ベースキャビネットと拡張キャビネットの間の配線もサービスパネルで行います。

次の図は、ベースキャビネットと 1 台の拡張キャビネットの配線を示しています。

次の図は、ベースキャビネットと 2 台の拡張キャビネットの配線を示しています。

### 関連項目

- Sun StorEdge 6920 のハードウェアについて
- ストレージサービスプロセッサについて