## 完全停止後のシステムの回復

完全停止の手順によってシステムの電源を切断したあとでシステムを回復する場合は、システムのある場所に行き、以下の手順を実行する必要があります。

1. ベースキャビネットおよび拡張キャビネットの前面ドアと背面ドアを開けます。
2. それぞれのキャビネットから前面の装飾パネルを取り外します。
3. AC 電源ケーブルが適切な AC コンセントに接続されていることを確認します。
4. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、AC 電源シーケンサ回路ブレーカを下げてオンにします。
   前面および背面パネルの電源状態 LED (発光ダイオード) が次の順序で点灯して、フロント電源シーケンサのステータスを示します。
   - 主 AC 電源 LED (この LED はキャビネットに電源が投入されると点灯します)
   - シーケンサステージ 1
   - シーケンサステージ 2
5. システムの背面にあるストレージサービスプロセッサの電源スイッチを押してオンにします。
6. すべてのコンポーネントで緑色の LED のみが点灯していることを確認します。
7. 前面の装飾パネルを取り付けて、すべてのドアを閉じます。

システムは稼動中になっていて、リモート電源投入手順をサポートします。

### 関連項目

- システムの電源投入と切断
- パスワードの変更