## Paramétrage de l'adresse IP du système

Tous les utilisateurs peuvent consulter les informations figurant sur cette page. Pour pouvoir définir ou modifier l'adresse IP (Internet Protocol), vous devez cependant ouvrir une session en tant qu'utilisateur admin ou storage.

Vous devez définir la méthode par laquelle une adresse IP est attribuée au système.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : le réseau attribue une adresse IP au système chaque fois que ce dernier est mis sous tension et qu'il se connecte au réseau.
- Statique : vous devez indiquer l'adresse IP que le système doit utiliser chaque fois qu'il est mis sous tension et qu'il se connecte au réseau.

Pour définir l'adresse IP du système :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Administration > Configuration générale.
2. Sous Paramètres réseau, sélectionnez DHCP ou Statique, dans la zone d'assignation IP.
3. Si vous avez sélectionné l'option DHCP, cliquez sur Enregistrer.
   Si vous avez sélectionné l'option Statique, définissez également les éléments suivants, puis cliquez sur Enregistrer :
   - adresse IP que vous attribuez au système ;
   - adresse IP de la passerelle que vous attribuez au système ;
   - masque réseau de la passerelle attribuée ;
   - adresse IP du serveur de noms pour le domaine du réseau ;

Remarque : le navigateur Web que vous utilisez pour gérer le système utilise l'adresse IP du système. Si l'adresse IP est modifiée, votre navigateur perd sa connexion avec le système. Dans ce cas, vous devez vous reconnecter au système pour continuer à contrôler et à gérer le système.

### Rubriques connexes

- À propos des rôles d'utilisateur
- Ajout d'une description du système
- Activation du serveur NTP
- Réglage de l'heure du système
- Modification des mots de passe