## Affichage et modification des adresses MAC (Ethers)

Ethers permet d'associer une adresse MAC (Media Access Control) à chaque nom ou adresse IP de périphérique. Chaque adresse MAC identifie un emplacement de stockage ou un périphérique pour chaque nom IP ou adresse IP. Lorsque vous saisissez ou mettez à jour l'adresse MAC d'une baie, une adresse IP peut lui être automatiquement attribuée au démarrage.

Remarque : une adresse Ethernet est attribuée à la carte du contrôleur Ethernet en usine. Pour la communication réseau, il est nécessaire que l'adresse Ethernet fixe soit mappée sur l'adresse IP du périphérique.

Pour associer une adresse MAC (Media Access Control) à un périphérique :

1. Cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment > Administration > Ethers.
   La page Ethers s'affiche.
2. Ajoutez, modifiez ou supprimez des adresses MAC pour des périphériques répertoriés.
   Remarque : l'adresse MAC de chaque périphérique se trouve sur un autocollant à l'arrière du périphérique.
3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le fichier avec les modifications spécifiées.
4. Éteignez et rallumez chaque périphérique auquel vous avez attribué une nouvelle adresse MAC.

### Rubriques connexes

- Affichage et modification des paramètres de configuration générale
- Affichage et modification des informations sur le site
- Affichage et modification des paramètres de délai d'attente du système