## 포트 할당 정보

서비스 패널에는 맨 위에 있는 서비스 프로세서 패널과 맨 아래에 있는 I/O 패널의 두 섹션이 포함되어 있습니다. 서비스 패널은 다음 연결부를 제공합니다.

- 모뎀 연결부
- 관리를 위한 근거리 통신망(LAN) 연결
- 직렬 포트
- 데이터 호스트, 저장소, 외장형 저장 장치 및 Sun StorEdge 6920 시스템 연결을 위한 FC(광섬유 채널) 포트
- 광역 네트워크(WAN)를 통해 시스템 사이에 볼륨 데이터를 복제하기 위해 원격 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결하기 위한 기가비트 이더넷포트
- 확장 캐비닛 관리를 위한 전원 연결
- 확장 캐비닛 AUX 포트가 관리 인터페이스 장애 조치를 제공하는 데이터 서비스 플랫폼(DSP) 관리 인터페이스 카드(MIC) 카드에 연결하기 위한 이더넷 및 FC 연결

하나의 지침으로, 4개의 가장 왼쪽 FC 포트인 포트 1 - 4를 사용하여 데이터 호스트에 연결하고, 가장 오른쪽 4개 포트인 포트 5 - 8을 사용하여 시스템의 어레이에 연결하십시오. 하지만 어레이의 수에 따라 포트를 적절히 할당할 수도 있습니다.

예를 들어, 사이트의 단일 캐비닛 시스템에서 저장소 리소스 카드 세트에 연결된 어레이 수가 3개 이하이면, 사용되지 않는 포트는 4개 이상의 데이터 호스트에 연결할 때 사용할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- 각 SRC 세트에 직접 연결할 수 있는 전체 호스트의 수는 호스트별 초기화 장치의 수와 어레이의 수에 의해 결정됩니다. SRC 세트 수에 따라 지원되는 최대 초기화 장치 수보다 많은 초기화 장치에 연결하려면 프론트 엔드 스위치를 추가하고 포트를 시스템 외부의 스위치에 연결해야 합니다.
- 확장 캐비닛에 설치할 수 있는 어레이의 수와 구성은 기본 캐비닛의 어레이 수와 구성을 비롯해 호스트 전용 FC 포트 수에 의해 결정됩니다.

### 관련 항목

- 저장소 자원 카드(SRC) 세트 정보
- 광섬유 채널 포트 연결 지침