## Désactivation des ports pour la réplication de données

La désactivation de ports pour la réplication de données a un impact différent, selon la configuration du système. Si deux ports sont activés pour la réplication de données et que vous en désactivez un, la bande passante de réplication disponible est réduite de moitié. Si plusieurs ports sont activés pour la réplication de données et que vous n'en désactivez qu'un seul, il est possible que la réduction de la réplication de données reste négligeable.

Pour désactiver un port Fibre Channel (FC) ou Gigabit Ethernet pour la réplication de données :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage physique > Ports.
   La page Récapitulatif des ports s'affiche.
2. Cliquez sur le nom d'un port.
   Selon le type de port sélectionné, la page d'informations sur le port Fibre Channel ou Gigabit Ethernet s'affiche.
3. Cliquez sur Désactiver la réplication.
   Le système vous demande confirmation.
4. Cliquez sur OK pour confirmer la désactivation du port pour la réplication.
   Le statut de réplication du port devient Désactivé.

Remarque : lorsque vous désactivez un port Gigabit Ethernet, toutes les informations de réplication relatives à ce port ainsi qu'aux liens de réplication sont supprimées.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- À propos des ports
- Affichage des informations relatives aux ports
- Affichage des informations relatives aux liens de réplication
- Activation des ports pour la réplication de données
- Ajout de liens de réplication
- Suppression de liens de réplication