## 裝置詳細資訊頁面

本頁顯示機架中特定裝置的詳細資訊。內容會依裝置類型而有所不同。按一下下列連結以得知該裝置的欄位說明：

- DSP 裝置詳細資訊
- 服務處理器裝置詳細資訊
- SPA 匣摘要
- 儲存陣列裝置詳細資訊

### DSP 裝置詳細資訊

下表說明資料服務平台 (DSP) 的 [裝置詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
詳細資訊
當機警示 | 與裝置關聯的當機警示數量。
緊急警示 | 與裝置關聯的緊急警示數量。
主要警示 | 與裝置關聯的主要警示數量。
次要警示 | 與裝置關聯的次要警示數量。
IP | 元件的網際網路通訊協定 (IP) 位址；例如：127.127.127.128。
新增日期 | 將裝置新增至系統庫存的日期。
鍵 | 此裝置的唯一裝置識別碼。
風扇狀況 | 資料服務平台 (DSP) 風扇的目前電源狀態。
卡計數 | 安裝在 DSP 中的插卡數量。
磁碟區計數 | 從此 DSP 到主機通訊埠的可用邏輯磁碟區數量。
電源 A 狀態 | DSP 控制器 A 的當前電源狀態。
電源 B 狀態 | DSP 控制器 B 的當前電源狀態。
修訂版 | DSP 目前的韌體修訂層級。
修訂日期 | DSP 的最後韌體修訂日期。
診斷 － 裝置可用的診斷測試清單。
執行測試 | 按一下可初始選取測試。
測試名稱 | 測試名稱。
測試類型 | 測試功能的本質。
FRU － 裝置上的可現場置換單元 (FRU) 清單。
FRU 類型 | FRU 的類型。
警示 | 目前與 FRU 相關的警示。
已安裝 | 已在 DSP 上安裝之此類型的 FRU 數目。
插槽計數 | DSP 的 FRU 容量。
元件 － 裝置上的非 FRU 實體元件和外部連接清單。
元件類型 | 實體元件的類型。
警示 | 目前與元件相關的警示。
數量 | DSP 上此類型的元件數目。
邏輯元件 － 裝置的邏輯元件清單；例如：提供的磁碟區。
元件類型 | 邏輯元件的類型。
警示 | 目前與邏輯元件相關的警示。
數量 | DSP 上此類型的邏輯元件數目。
備註 － (可選擇) 您可以指定要隨裝置詳細資訊一起儲存的文字。

### 服務處理器裝置詳細資訊

下表說明儲存服務處理器 [裝置詳細資訊] 可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
詳細資訊
當機警示 | 與裝置關聯的當機警示數量。
緊急警示 | 與裝置關聯的緊急警示數量。
主要警示 | 與裝置關聯的主要警示數量。
次要警示 | 與裝置關聯的次要警示數量。
IP | 元件的網際網路通訊協定 (IP) 位址；例如：127.127.127.128。
鍵 | 此裝置的唯一裝置識別碼。
磁碟機 USB 1 情況 | 儲存服務處理器上通用序列匯流排 (USB) 通訊埠 1 目前的狀況。
磁碟機 USB 1 插槽 | 通訊埠 1 的 USB 插槽是否已插入快閃磁碟機。
磁碟機 USB 1 情況 | 儲存服務處理器上 USB 通訊埠 2 目前的狀況。
磁碟機 USB 2 插槽 | 通訊埠 2 的 USB 插槽是否已插入快閃磁碟機。
診斷 － 裝置可用的診斷測試清單。
執行測試 | 按一下可初始選取測試。
測試名稱 | 測試名稱。
測試類型 | 測試功能的本質。
FRU － 裝置上的可現場置換單元 (FRU) 清單。
FRU 類型 | FRU 的類型。
警示 | 目前與 FRU 相關的警示。
已安裝 | 已在儲存服務處理器上安裝之此類型的 FRU 數目。
插槽計數 | 儲存服務處理器的 FRU 容量。
元件 － 裝置上的非 FRU 實體元件和外部連接清單。
元件類型 | 實體元件的類型。
警示 | 目前與元件相關的警示。
數量 | 已在儲存服務處理器上安裝之此類型的元件數目。
備註 － (可選擇) 您可以指定要隨裝置詳細資訊一起儲存的文字。

### SPA 匣摘要

下表說明特定儲存服務處理器配件匣 [SPA 匣摘要] 頁面可使用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
名稱 | 磁碟匣的名稱。
供應商 | 磁碟匣的製造商或分發商。
型號 | 磁碟匣的型號。
唯一識別碼 | 磁碟匣指定的識別碼。
修訂版 | 磁碟匣目前的韌體修訂版。

### 儲存陣列裝置詳細資訊

下表說明特定儲存陣列 [裝置詳細資訊] 可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
詳細資訊
當機警示 | 與裝置關聯的當機警示數量。
緊急警示 | 與裝置關聯的緊急警示數量。
主要警示 | 與裝置關聯的主要警示數量。
次要警示 | 與裝置關聯的次要警示數量。
IP | 元件的網際網路通訊協定 (IP) 位址；例如：127.127.127.128。
新增日期 | 將裝置新增至系統庫存的日期。
鍵 | 此裝置的唯一裝置識別碼。
通訊狀況 | 頻帶外管理路徑目前的通訊狀況。
類型 | 陣列的雙控制器配置，例如：2x2、2x4、2x8。
磁碟清理程式 | 陣列的磁碟清理程式功能是否已啟用。
FC 速度 | 光纖通道 (FC) 通訊埠的最大可用位元速率。可用的值為 1GB 和 2GB。
多重路徑支援 | 處理多重資料路徑的方法。通常此值是 mpxio (Sun StorEdge Traffic Manager)。
線上診斷 | 陣列韌體中可用的線上診斷工具。
通訊埠 WWN | 陣列通訊埠的唯一全球名稱 (WWN)。
系統修訂版 | 陣列的韌體修訂版本。
診斷 － 裝置可用的診斷測試清單。
執行測試 | 按一下可初始選取測試。
測試名稱 | 測試名稱。
測試類型 | 測試功能的本質。
FRU － 裝置上的可現場置換單元 (FRU) 清單。
FRU 類型 | FRU 的類型。
警示 | 目前與 FRU 相關的警示。
已安裝 | 已在儲存陣列上安裝之此類型的 FRU 數目。
插槽計數 | 陣列的 FRU 容量。
元件 － 裝置上的非 FRU 實體元件和外部連接清單。
元件類型 | 實體元件的類型。
警示 | 目前與元件相關的警示。
數量 | 已在儲存陣列上安裝之此類型的元件數目。
邏輯元件 － 裝置的邏輯元件清單；例如：提供的磁碟區。
元件類型 | 邏輯元件的類型。
警示 | 目前與邏輯元件相關的警示。
數量 | 已在儲存陣列上安裝之此類型的邏輯元件數目。
備註 － (可選擇) 您可以指定要隨裝置詳細資訊一起儲存的文字。

### 相關主題

- 顯示裝置詳細資訊
- 顯示特定類型的裝置 FRU、元件或邏輯元件
- 顯示 FRU、元件或邏輯元件等特定裝置的詳細資訊