## アレイの変更

アレイホットスペアの数、ディスク再構築回数、キャッシュモード、および診断モードの変更ができ、また、アレイに対するディスクスクラブオプションを有効または無効にできます。

アレイの変更は、以下の手順で行います。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「物理ストレージ」>「アレイ」をクリックします。
   「アレイの概要」ページが表示されます。
2. 変更するアレイを選択します。
   選択したアレイの「アレイの詳細」ページが表示されます。
3. 以下の任意のアレイフィールドを変更します。
   - アレイホットスペア : 0 または n
   - ディスク再構築回数 : 中 (デフォルト)、低、高
   - キャッシュモード : 自動 (デフォルト)、後書き、即時書き込み、使用不可
   - 診断モード : BEFIT、オフ、活動中、待機中
   - ディスクのスクラブ : 有効または無効
4. 「保存」をクリックします。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージトレイについて
- アレイ名と IP アドレスの指定規則について
- アレイ情報の表示