## 关于系统机箱

系统基本机箱包含系统的所有硬件组件，如下图所示。

从系统基本机箱的前面，可以看到存储服务处理器、数据服务平台 (DSP) 和存储阵列的 LED 指示灯。 每个光纤通道 RAID 磁盘驱动器（共有 14 个）均有一个表示其活动状态的 LED 指示灯。

- 如果 LED 指示灯显示绿色，则表示对应驱动器可正常发送和接收输入/输出 (I/O) 活动。
- 如果 LED 指示灯显示黄色，则表示设备出现故障。
- 如果 LED 指示灯显示蓝色，则表示可以安全拆除设备。

从基本机箱的后面可以访问到服务面板，通过该面板，可以将数据主机、存储区域网络 (SAN)、局域网 (LAN) 和外部存储设备用电缆连接到系统。 此外，您还可以访问存储阵列和 DSP 的现场可更换单元 (FRU)，如电源和冷却单元、阵列控制器以及管理接口卡 (MIC) 等。

根据您具体的配置，系统可以只包含一个基本机箱，也可以包含一个或两个扩展机箱。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 系统
- 关于服务处理器面板
- 关于存储服务处理器
- 关于存储服务处理器辅助托盘
- 关于数据服务平台
- 关于存储阵列
- 故障诊断 LED 指示灯