## À propos des conventions pour la numérotation des plateaux

Les plateaux sont numérotés de bas en haut en commençant par 1.

La figure suivante indique le numéro des plateaux et l'emplacement des plateaux de contrôleur dans chaque configuration de baies possible.

Chaque baie possède un plateau de contrôleur maître désigné et un plateau de contrôleur maître secondaire. En cas de défaillance du plateau de contrôleur maître, le maître secondaire prend le contrôle de la baie. Dans la paire, le plateau de contrôleur maître correspond au plateau de contrôleur inférieur, et ce jusqu'à ce qu'une défaillance se produise sur ce dernier, comme indiqué dans le tableau suivant.

Plateau | 2x2 | 2x4 | 2x6
--- | --- | --- | ---
Maître | tray1 | tray1 | tray1
Maître secondaire | tray2 | tray3 | tray4

Pour de plus amples informations sur les noms d'hôte des baies et les adresses IP, reportez-vous à la rubrique À propos des conventions utilisées pour les noms de baies et les adresses IP.

### Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des baies et des plateaux
- À propos des identificateurs des coffrets
- Affichage des informations sur les plateaux de stockage