## 關於通訊埠

系統的服務處理器面板包括光纖通道 (FC) 和 Gigabit 乙太網路通訊埠。系統的資料服務平台 (DSP) 上安裝的儲存資源卡 (SRC) 組數量將決定可用通訊埠數量。

FC 通訊埠會連結到資料主機、外部儲存裝置或另一個 Sun StorEdge 6920 系統。這些為從服務面板到資料主機、外部儲存裝置或其他 Sun StorEdge 6920 系統的頻帶外通訊埠，及從 DSP 至系統陣列的頻帶外通訊埠。

您可以使用系統的資料複製功能來複製系統和另一個 Sun StorEdge 6920 系統之間的資料。您可以使用 FC 或 Gigabit 乙太網路通訊埠以用於資料複製。您不能在系統上同時使用 Gigabit 乙太網路通訊埠和 FC 通訊埠來複製資料。Gigabit 乙太網路通訊埠可透過廣域網路 (WAN) 連接到另一個 Sun StorEdge 6920 系統以用來進行資料複製。

備註：您的系統必須具有 Gigabit 乙太網路通訊埠連線，才能透過 IP 使用資料複製功能。

在從系統複製資料到遠端 Sun StorEdge 6920 系統之前，您必須：

- 確認遠端系統可透過現有連結在您的系統上使用。
- 如果您使用 FC 通訊埠，請配置用來在站點間進行連線的 FC 交換器，以進行長途作業。請參閱 FC 交換器供應商的說明文件，以得知長途作業的相關資訊。
- 在兩個系統啟動通訊埠以進行複製。
  備註：您必須先啟用通訊埠，才能執行作業準備進行資料複製。
  如果您啟用 Gigabit 乙太網路通訊埠來進行資料複製，請先完成 [啟用 Gigabit 乙太網路通訊埠複製] 精靈在 Gigabit 乙太網路通訊埠配置遠端系統的 IP 資訊，並建立複製連結。
  複製連結是兩個 Sun StorEdge 6920 系統之間的邏輯互連，其具有來自本機系統 (或主要主機) 到遠端系統 (或輔助主機) 的控制資訊和資料。
  在使用精靈配置 Gigabit 乙太網路通訊埠進行複製之前，您必須具有下列資訊：
  - 系統的預設閘道、網路遮罩和 Gigabit 乙太網路通訊埠位址。
  - 遠端系統上的 Gigabit 乙太網路通訊埠 IP 位址。
    精靈可讓您指定 IP 位址，最多四個遠端對等系統。您可以從 [Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊] 頁指定其他複製連結。如需更多資訊，請參閱新增複製連結。

遠端系統的系統管理員必須也有考慮到上述資訊、啟用通訊埠，並建立複製連結，以確保兩個系統之間的連接性。

請參閱管理資料複製以得知資料複製功能的相關資訊。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 顯示通訊埠資訊
- 顯示複製連結資訊
- 啟用進行資料複製的通訊埠
- 停用進行資料複製的通訊埠
- 新增複製連結
- 刪除複製連結