## 데이터 복제용 포트 활성화

데이터 복제를 위해 기가비트 이더넷 포트를 사용하기 전에 많은 요소를 고려하고 많은 결정을 해야 합니다. 데이터 복제 계획에 대한 정보는 데이터 복제 계획을 참조하십시오.

데이터 복제를 위해 광섬유 채널(FC) 또는 기가비트 이더넷 포트를 활성화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 물리적 저장소 > 포트를 누릅니다.
   포트 요약 페이지가 나타납니다.
2. 포트 이름을 누릅니다.
   광섬유 채널 포트 세부 정보 또는 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지가 선택한 포트 유형에 따라 나타납니다.
3. 포트가 FC 포트인 경우, 확인을 눌러 복제를 위해 포트를 활성화할 것인지 확인합니다.
   해당 포트의 복제 상황은 사용 가능으로 표시됩니다.
4. 해당 포트가 기가비트 이더넷 포트인 경우, 복제 구성을 누릅니다.
   기가비트 이더넷 포트 복제 구성 마법사가 나타납니다.
5. 마법사의 단계를 완료합니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 데이터 복제 계획
- 포트 정보
- 포트 정보 표시
- 복제 링크 정보 표시
- 데이터 복제용 포트 비활성화
- 복제 링크 추가
- 복제 링크 삭제