## À propos des connexions des hôtes de données

On appelle hôte de données tout hôte qui utilise le système à des fins de stockage. Vous pouvez connecter l'hôte de données au système de plusieurs manières :

- connexion à un adaptateur de bus hôte (HBA), également appelé initiateur : le HBA est connecté par un câble à un port Fibre Channel (FC) sur la section E/S du panneau de service.
- connexion à un commutateur externe facultatif : cette configuration permet de déployer la connexion de l'un des ports FC vers plusieurs hôtes.

Les facteurs ci-dessous limitent le nombre d'hôtes pouvant être connectés au système sans commutateur externe :

- nombre de jeux de cartes de ressources de stockage (SRC, Storage Resource Card) installés dans l'armoire de base ;
- Nombre de baies installées.

Si vous connectez le commutateur externe à un ou plusieurs ports FC du système, le nombre d'hôtes de données pouvant utiliser le système augmente.

### Rubriques connexes

- Gestion via le LAN du site
- Connexion d'un commutateur externe