## 완전 셧다운 후 시스템 복원

시스템이 완전 셧다운 절차로 전원이 꺼진 후 시스템을 복원하려는 경우 시스템 위치로 이동한 후 다음 절차를 수행해야 합니다.

1. 기본 캐비닛 및 모든 확장 캐비닛의 전면 도어와 후면 도어를 엽니다.
2. 각 캐비닛에서 전면 조절 패널을 제거합니다.
3. AC 전원 케이블이 올바른 AC 콘센트에 연결되었는지 확인합니다.
4. 각 캐비닛의 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 AC 전원 시퀀서 회로 차단기를 내려서 켜짐에 맞춥니다.
   전면 및 후면 패널의 전원 상태 LED가 다음과 같은 순서로 켜져 전면 전원 시퀀서의 상태를 나타냅니다.
   - 주 AC 전원 LED(전원이 캐비닛에 공급될 때 켜집니다)
   - 시퀀서 단계 1
   - 시퀀서 단계 2
5. 시스템의 후면에서 Storage Service Processor용 전원 스위치를 찾아서 전원 스위치를 누릅니다.
6. 모든 구성 요소에 녹색 LED만 켜져 있는지 확인합니다.
7. 전면 조절 패널을 다시 위치시키고 모든 도어를 닫습니다.

이제 시스템이 작동하며 원격 전원 켜짐 절차를 지원합니다.

### 관련 항목

- 시스템 전원 켜기 및 끄기
- 암호 변경