## 關於內部系統 IP 位址

儲存服務處理器、內部防火牆 (亦稱為路由器) 及 Network Terminal Concentrator (NTC) 均有其主機名稱與 IP 位址。

下表列出保留給這些元件的名稱與 IP 位址，並已依預設進行配置。

硬體 | IP 位址 | 主機名稱
--- | --- | ---
防火牆 | 10.0.0.242 | new_firewall
NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
儲存服務處理器 | 10.0.0.250 | new_sp

如果不想使用保留名稱與 IP 位址，請參閱下表以得知建立位址與主機名稱的慣例。

硬體 | IP 位址 n = 2 | 主機名稱 N = 0 到 7
--- | --- | ---
防火牆 | 10.0.0.n | spN_firewall
NTC | 10.0.0.n+1 | spN_ntc
儲存服務處理器 | 10.0.0.n+8 | spN

若您使用慣例，下表顯示根據慣例為單一系統 System 0 所建立之元件的 IP 位址和主機名稱：

硬體 | IP 位址 n = 2 | 主機名稱 N = 0 到 7
--- | --- | ---
防火牆 | 10.0.0.2 | sp0_firewall
NTC | 10.0.0.3 | sp0_ntc
儲存服務處理器 | 10.0.0.10 | sp0

備註：使用 Sun StorEdge Remote Response 功能時，與電話線路連接的系統必須具有指定名稱 sp0。其他系統可以使用 sp1 至 sp7 中的任何一個唯一名稱。

其他系統的命名慣例是將 IP 位址以 10 遞增，如下表所示。下表不僅顯示第一個系統的 IP 位址，還顯示其他系統的位址，在相同內部區域網路 (LAN) 中最多可顯示八個系統的位址。

| 防火牆位址與名稱 | NTC 位址與名稱 | 儲存服務處理器位址與名稱
--- | --- | --- | ---
系統 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
系統 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
系統 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
系統 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
系統 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
系統 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
系統 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
系統 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### 相關主題

- 關於網域
- 關於 LAN 名稱與 IP 位址