## 복제 프로세스 정보

데이터 복제 소프트웨어는 데이터를 보호하는 볼륨 레벨 복제 도구입니다. 이 소프트웨어를 사용하여 실시간으로 물리적으로 개별적인 기본 및 보조 Sun StorEdge 6920 시스템 사이에서 디스크 볼륨을 복제할 수 있습니다. 해당 소프트웨어는 응용프로그램이 데이터 볼륨에 액세스하는 동안 활성화되고 계속해서 원격 사이트로 데이터를 복제합니다.

재난 복구 및 비즈니스 지속 계획의 일부로 해당 소프트웨어를 사용하면 원격 사이트에서 중요한 응용프로그램의 최신 사본을 유지할 수 있습니다. 또한 데이터 복구 전략을 연습하여 원격 사이트에 대한 응용프로그램을 장애 조치할 수 있습니다. 나중에, 리허설의 일부로 원격 사이트에서 변경된 모든 데이터를 복원할 뿐 아니라 리허설 중 프로덕션 데이터 세트에서 발생된 모든 변경 사항으로 원격 사이트를 업데이트할 수 있습니다.

해당 소프트웨어는 기본 볼륨으로부터 보조 볼륨으로 데이터를 복제합니다. 기본 및 보조 볼륨 사이의 연결 및 각 사이트의 대응하는 복제 비트맵이 복제 세트를 포함합니다. 일단 복제 세트의 볼륨이 초기에 동기화 되고 나면, 해당 소프트웨어는 기본 및 보조 볼륨이 지속적으로 동일한 데이터를 포함하도록 합니다.

참고: 비동기 모드 복제를 사용하는 경우 예외가 있습니다. 자세한 내용은 복제 모드 정보를 참조하십시오.

참고: 타사 응용프로그램도 복제하는 동안 기본 볼륨에 계속 액세스할 수 있지만, 보조 볼륨에는 액세스할 수 없습니다.

데이터를 복제할 때, 해당 소프트웨어는 쓰기 순서 일관성을 보존합니다. 즉, 해당 소프트웨어는 보조 볼륨에 대한 쓰기 작업이 기본 볼륨에 대한 쓰기 작업과 동일한 순서로 발생하도록 합니다. 이것은 보조 볼륨의 데이터가 기본 볼륨의 데이터와 일치하며 기본 피어에서 재난이 발생한 경우, 데이터를 복구하려는 시도를 손상시키지 않도록 합니다.

여러 볼륨에 해당 데이터베이스를 구축하는 응용프로그램에서와 같이 여러 볼륨에 대해 쓰기 순서 일관성을 보장해야 할 경우, 일관성 그룹에 여러 복제 세트를 위치시킬 수 있습니다. 일관성 그룹을 사용하면 여러 복제 세트를 하나로 관리할 수 있습니다. 일관성 그룹을 사용하여 해당 소프트웨어는 한 그룹의 볼륨에 대한 쓰기 순서를 유지하여 모든 보조 볼륨의 데이터가 대응하는 기본 볼륨의 일관적인 사본임을 확인합니다.

해당 소프트웨어는 광섬유 채널(FC) 연결 또는 기가비트 이더넷 네트워크 링크(복제 링크) 중 하나를 사용하여 동기 복제 또는 비동기 복제에 의해 두 개의 Sun StorEdge 6920 시스템 사이에서 데이터를 전송합니다. 다음 그림은 네트워크 링크에 대한 데이터 복제를 표시합니다.

참고: 시스템은 장거리 복제 링크에 대해 데이터 센터 외부를 떠도는 데이터에 대한 내장 인증 또는 암호화를 제공하지 않습니다. 다중 Sun StorEdge 6920 시스템을 사용하여 원격 복제 전략을 구현하는 고객이 보안 임대 회선에서 데이터를 복제하거나 에지 장치를 사용하여 암호화 및 인증을 제공한다고 가정합니다. 적절한 보안 설정에 도움이 필요한 경우, Sun Professional Services에 문의하십시오.

네트워크가 차단되거나 보조 피어를 사용할 수 없는 경우, 소프트웨어는 복제를 중지하고 복제 비트맵의 기본 피어에 대한 변경 사항을 추적하는 일시 중단 모드로 자동으로 전환됩니다. 통신이 재설정되면 소프트웨어는 복제 비트맵을 사용하여 볼륨을 재동기화하고 데이터 복제로 전환합니다.

또한 소프트웨어는 기본 및 보조 피어의 역할을 바꾸어 보조 볼륨에서 기본 볼륨으로 데이터를 복원할 수도 있습니다. 롤 반전은 기본 피어 장애로 인해 보조 피어가 기본 피어의 역할을 맡게 되는 장애 조치 기술입니다. 응용프로그램 소프트웨어는 기본 피어에서 실패를 수정할 수 있을 때까지 보조 볼륨에 직접 액세스합니다.

### 관련 항목

- 복제 세트 정보
- 일관성 그룹 정보
- 복제 링크 정보
- 복제 모드 정보
- 데이터 복제 작업 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리