## 内部システム IP アドレスについて

ストレージサービスプロセッサ、内部ファイアウォール (ルーターとも呼ばれる)、およびネットワーク端末コンセントレータ (NTC) には、それらに固有のホスト名および IP アドレスがあります。

これらのコンポーネント用に予約されていて、デフォルトで構成される名前と IP アドレスの一覧を、次の表に示します。

ハードウェア | IP アドレス | ホスト名
--- | --- | ---
ファイアウォール | 10.0.0.242 | new_firewall
NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
ストレージサービスプロセッサ | 10.0.0.250 | new_sp

予約された名前と IP アドレスを使用しない場合は、次の規約の表を使用してアドレスとホスト名を作成してください。

ハードウェア | IP アドレス n = 2 | ホスト名 N = 0 から 7
--- | --- | ---
ファイアウォール | 10.0.0.n | spN_firewall
NTC | 10.0.0.n+1 | spN_ntc
ストレージサービスプロセッサ | 10.0.0.n+8 | spN

この規約に従って単一システム System 0 用に作成された、これらのコンポーネントの IP アドレスとホスト名を、規約を使用する場合のために次の表に示します。

ハードウェア | IP アドレス n = 2 | ホスト名 N = 0 から 7
--- | --- | ---
ファイアウォール | 10.0.0.2 | sp0_firewall
NTC | 10.0.0.3 | sp0_ntc
ストレージサービスプロセッサ | 10.0.0.10 | sp0

注 : Sun StorEdge Remote Response 機能を使用する場合、電話回線に接続されたシステムには sp0 という名前を割り当てる必要があります。その他のシステムは、sp1 から sp7 の一意の名前にします。

追加されるシステムの命名規約は、次の表に示すように、IP アドレスを 10 ずつ増やします。次の表に、最初のシステムの名前および IP アドレスに加えて、同じ内部ローカルエリアネットワーク (LAN) 上に最大 8 つまで追加されるシステムのそれぞれのアドレスを示します。

| ファイアウォールのアドレスと名前 | NTC のアドレスと名前 | ストレージサービスプロセッサのアドレスと名前
--- | --- | --- | ---
システム 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
システム 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
システム 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
システム 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
システム 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
システム 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
システム 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
システム 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### 関連項目

- ネットワークドメインについて
- LAN 名および IP アドレスについて