## Planification de composants de mise en miroir

Un miroir peut contenir jusqu'à quatre copies identiques séparées d'un jeu de données dans des composants de mise en miroir auxquels vous pouvez accéder pour gérer votre miroir dans son ensemble. Les composants de mise en miroir sont des parties indépendantes du miroir, identiques en capacité et dans leur contenu. Toute action réalisée sur un des composants du miroir peut déclencher la synchronisation des autres composants du miroir avec le premier, et vice-versa.

Lorsque vous "restituez" un composant de mise en miroir scindé à son miroir, le composant est synchronisé par réargenture pour correspondre aux autres composants du miroir. À l'issue de la réargenture, le miroir redevient une entité où chaque composant représente une sous-entité distincte, mais comporte des données identiques.

La création d'un miroir commence par la création d'un volume mis en miroir ou par la mise en miroir d'un volume existant. D'autres volumes sont ensuite ajoutés pour constituer des composants de mise en miroir identiques.

Avant de commencer, déterminez les points suivants :

- les composants de mise en miroir qui constitueront le miroir ; Gardez à l'esprit les restrictions suivantes :
  - Tous les composants d'un miroir doivent être de la même taille. Tout composant de mise en miroir que vous ajoutez doit donc être de la même taille que les composants se trouvant déjà dans le miroir.
  - Il est impossible de réaliser des mises en miroir sur plusieurs domaines de stockage.
- la capacité du volume mis en miroir d'origine (ou composant principal). Cette capacité sera la même pour tout composant de mise en miroir ajouté au miroir.
- la stratégie d'isolation souhaitée pour les composants de mise en miroir :
  - Obligatoire : les composants de mise en miroir doivent résider sur des baies différentes.
    Lorsque les composants de mise en miroir existent sur des baies séparées, la protection contre la redondance est optimale pour la préservation des données.
  - Optionnelle : les composants de mise en miroir peuvent résider sur la même baie.
    Si un composant de mise en miroir est déjà sur la même baie qu'une partie du miroir, vous devez définir une stratégie d'isolation facultative.
    Quand les composants de mise en miroir partagent une même baie, le facteur de redondance est réduit pour le jeu de données associé à chacun des composants de mise en miroir, par exemple lorsque la baie est hors service ou inaccessible. Si cette configuration présente un risque, il peut être plus prudent d'opter pour une stratégie obligatoire.
- la priorité de réargenture que vous souhaitez appliquer. La réargenture permet de synchroniser les composants de manière à ce qu'ils soient identiques les uns aux autres. Elle s'effectue à chaque fois que vous exécutez une opération sur le miroir. Ce paramètre détermine les opérations du système qui auront la priorité : les E/S ou la réargenture.
  - Élevée : le système s'efforce de réaliser la réargenture du miroir rapidement, ce qui risque de ralentir sensiblement les opérations d'E/S sur l'hôte.
  - Moyenne : les opérations d'E/S du système et le processus de réargenture sont gérés en parallèle de manière équilibrée, afin d'assurer une vitesse incrémentielle régulière pour toutes les tâches exécutées.
  - Faible : la réargenture du miroir est plus lente, mais les opérations d'E/S de l'hôte s'effectuent plus rapidement.
- sélection du type d'image de vos données à un moment donné (scission des composants de mise en miroir ou instantanés de volumes) :
  - Scission des composants de mise en miroir : lorsque vous souhaitez garder une photographie du jeu de données représenté dans le miroir, vous pouvez scinder un composant de mise en miroir par rapport au miroir et l'enregistrer en tant que copie ou point de référence de vos données à ce moment-là. Il est impossible de restaurer des instantanés de volumes mis en miroir (puisque les données qu'ils contiennent ne sont pas modifiables). Par contre, lorsqu'un composant de mise en miroir est scindé, vous pouvez le réinsérer par la suite dans le miroir, soit en le réunissant avec les autres composants, soit en exécutant une réunion inverse du composant scindé pour que les autres composants de mise en miroir se synchronisent sur les données qu'il contient. Contrairement à un instantané dont la taille est contrainte par celle de l'espace réservé aux instantanés, le composant n'est pas limité en termes d'espace mémoire.
  - Instantanés de volumes : la fonction d'instantané de volume est particulièrement efficace pour réaliser un suivi précis de vos données, via des photographies ponctuelles résidant dans un espace réservé. Vous pouvez modifier l'espace réservé aux instantanés d'un volume mis en miroir comme vous le feriez pour tout autre volume. Plus un instantané de volume est ancien, plus les données représentées risquent d'avoir été modifiées. Si le volume est susceptible de subir des modifications importantes entre les différents instantanés, la scission peut s'avérer plus appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques À propos des instantanés et Gestion des instantanés.
- la méthode d'allocation de l'espace réservé aux instantanés si les composants de mise en miroir sélectionnés ne possèdent pas d'espace réservé aux instantanés et que vous souhaitez prendre des instantanés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Planification d'instantanés et d'espace réservé aux instantanés.

Remarque : le miroir endosse le WWN (World Wide Name) du premier volume mis en miroir que vous créez pour définir le miroir. WWN est un identifiant unique codé sur 64 bits qui identifie l'autorité d'attribution, le constructeur et les connexions spécifiques. Les volumes existants que vous ajouterez par la suite au miroir conserveront le WWN du premier volume mise en miroir que vous créez.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- À propos des volumes
- À propos des pools de stockage
- À propos des instantanés
- Gestion des composants de mise en miroir