## À propos de la gestion de la mise sous/hors tension

Également appelée gestion de l'alimentation à distance, cette fonction permet d'allumer et d'éteindre le système à partir d'une console distante. Par défaut, la fonction de gestion de la mise sous/hors tension du système est désactivée. Dans ce cas, l'interrupteur à clé du système contrôle l'alimentation des composants du système et des baies. Lorsque la fonction de gestion de la mise sous/hors tension est activée, l'alimentation de ces composants est contrôlée par les séquenceurs des relais d'alimentation.

Pour obtenir les instructions relatives à l'activation et la désactivation de la fonction de gestion de la mise sous/hors tension :

1. Sur la page de la console Web Java, cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Service > Grille de services > X-Options.

### Rubriques connexes

- Mise sous tension et hors tension du système