## Page Configuration des notifications

Cette page permet de définir les paramètres de configuration de la notification par e-mail et d'activer différents fournisseurs de notifications à distance.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page Configuration de la notification. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Champ | Description
Configuration de la notification par e-mail
*Utiliser ce serveur SMTP pour l'e-mail | Adresse du serveur Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) chargé du traitement de la transmission des e-mails à distance. Ne s'utilise que lorsque le système Sun StorEdge 6920 ne peut traiter les e-mails en raison de son installation derrière un pare-feu.
E-mail test... | Cliquez ici pour envoyer un e-mail test à un service de-mail de test.
Chemin d'accès au programme d'e-mail | Chemin du serveur vers l'application de messagerie utilisée lorsque le serveur SMTP n'est pas disponible.
Adresse e-mail de l'expéditeur | Adresse e-mail de l'expéditeur ; à spécifier pour toutes les transmissions d'e-mails.
Taille maximale des e-mails | Taille maximale d'un e-mail.
Configuration de la notification distante
Sélection des fournisseurs | Sélectionnez les cases à cocher des différents fournisseurs de notifications à distance que vous voulez activer. Les options possibles sont les suivantes : Network Storage Command Center (NSCC) SSRR (Sun StorEdge Remote Response) Déroutement SNMP
Informations de configuration NSCC
Activer le chiffrement | Si vous sélectionnez cette option, le système code les e-mails envoyés à NSCC à l'aide d'algorithmes de chiffrement.
Informations de configuration SSRR
Fréquence de pulsation (en heures) | Fréquence à laquelle les messages de vérification du statut doivent être envoyés entre le logiciel de contrôle et de diagnostic et le SSRR, pour assurer l'intégrité de la communication.

### Rubriques connexes

- Configuration de la notification à distance
- Édition des paramètres de configuration des notifications