## 关于高可用性特性

设计 Sun StorEdge 6920 系统的目的旨在提供高级别的可靠性、可用性和可维修性 (RAS)。 系统数据路径中的所有组件都采用冗余配置，以确保数据路径不会发生单点故障。 如果一个组件发生故障，系统会自动切换到备用组件，以保证继续运行。 以下组件旨在获得高可用性：

- 管理接口卡 (MIC) － 两个 MIC 共享一个 IP 地址，运行在主代理/备用主代理下。
- 存储托盘 － 每个阵列中的控制器托盘均运行主代理/备用主代理下。 此外，回路卡 (LPC) 和电缆各有一条路径通往存储阵列中的设备。如果回路卡出现故障，则可以通过电缆来访问数据。
- 热备用驱动器 － 热备用驱动器始终处于通电且可用状态，但它不是阵列虚拟磁盘的组成部分。热备用驱动器有两种可用的类型:
  - 阵列热备用驱动器 － 将一个或多个磁盘配置为存储池的一部分。 存储池的阵列热备用驱动器可用于阵列中的所有虚拟磁盘。
  - 专用热备用驱动器 － 用作指定虚拟磁盘热备用驱动器的磁盘。
    如果在某配置中，每个存储托盘都具有专用热备用驱动器，且每个存储池都具有阵列热备用驱动器，则该配置支持高可用性特性。

系统可用多种机制来识别硬件故障。当某个组件发现自身出现故障或管理软件检测到故障时，系统会从活动服务中删除该组件，并将其功能分配给系统的其他组件。 系统可以生成错误事件，并将其记录到位于存储服务处理器上的日志文件中。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 系统
- 关于 Sun StorEdge 6920 软件
- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件