## 快照詳細資訊頁面

本頁面會顯示有關選取快照的詳細資訊。

下表說明 [快照詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
對映 | 按一下以對映選取快照的父系磁碟區到初始器。
刪除 | 按一下以刪除選取的快照。
重新快照 | 按一下以拍攝新的快照，然後在保留全球名稱時取代舊的快照。
回復 | 按一下以複製快照資料到快照的父系磁碟區。在回復程序期間，磁碟區將會離線。您無法執行讀取/寫入作業。在完成程序時，父系磁碟區的資料將會與選取快照相同。
詳細資訊
名稱 | 快照的名稱。名稱最多可長達 16 個混合字母數字的字元，包括大/小寫字母 (a 到 z)、數字 0 到 9、底線 (_) 和連字符 (-)。不可輸入空格。
說明 | 快照說明。說明最多可長達 64 個字元，並包括大/小寫字母 (a 到 z)、數字 0 到 9，以及下列符號：底線 (_)、連字符 (-)、點 (.)、冒號 (:)、百分比 (%)、逗號 (,)、單引號 (‘)、中括號 ([]) 和波浪號 (~)。也可以輸入空格。
已建立 | 快照建立的日期和時間。當快照重新建立或是回復，時間戳記會被更新。
狀態 | 磁碟區的目前狀態： 已對映 － 磁碟區已對映至一個或多個快照。 可用 － 磁碟區可用，而且沒有對映到快照。
情況 | 快照的狀況： 正常 － 快照目前可以操作。 完整 － 快照可以操作。 不完整 － 快照目前不可以操作。 已降級 － 快照已降級，而且一個或多個輸入或輸出資料路徑不能正常操作，但備援防故障備用路徑仍然完整。 不完成 － 快照不完整，大概是因為其父系磁碟區配置中的錯誤。 失去通訊 － 快照父系磁碟區已離線，大概是因為失去與部分或全部組成該磁碟區之儲存的通訊所致。 快照重設 － 之前的快照已使用磁碟區的新快照重新拍攝快照。 快照回復 － 父系磁碟區已被回復成為與選取快照相同。 不可回復的錯誤 － 快照回復已取消，導致磁碟區中的資料和快照保留不一致。磁碟區和與其有關聯的快照應被刪除。
儲存池 | 與快照關聯的儲存池。
儲存設定檔 | 與父系磁碟區的儲存池相關的儲存裝置設定檔。
儲存網域 | 與快照關聯的儲存網域。
WWN | 磁碟區的全球名稱。此唯一識別碼為一組 32 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。
其他資訊
已對映初始器 | 與選取快照關聯的已對映初始器數量。

### 相關主題

- 關於快照
- 關於快照保留空間
- 關於快照回復
- 規劃快照和快照保留空間
- 管理快照保留空間
- 管理快照
- 管理初始器