## “设备详细信息”页面

此页面显示机架中特定设备的详细信息。页面中内容根据设备的类型而有所不同。单击下面一个链接可查看有关该设备的字段的描述：

- DSP 设备详细信息
- 服务处理器设备详细信息
- SPA 托盘摘要
- 存储阵列设备详细信息

### DSP 设备详细信息

下表介绍数据服务平台 (DSP) 的“设备详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
详细信息
关机报警 | 与该设备相关联的“关机”报警次数。
紧急报警 | 与该设备相关联的“紧急”报警次数。
重要报警 | 与该设备相关联的“重要”报警次数。
次要报警 | 与该设备相关联的“次要”报警次数。
IP | 组件的 Internet 协议 (IP) 地址，例如：127.127.127.128。
添加的日期 | 将设备添加到系统清单的日期。
键 | 此设备唯一的设备标识符。
风扇状态 | 数据服务平台 (DSP) 风扇的当前电源状态。
卡计数 | 此 DSP 中所安装卡的数量。
卷计数 | 此 DSP 中可供主机端口使用的逻辑卷的数量。
电源 A 状态 | DSP 控制器 A 的当前电源状态。
电源 B 状态 | DSP 控制器 B 的当前电源状态。
修订版本 | DSP 的当前固件修订版级别。
修订版本日期 | DSP 的最近一个固件修订版本的日期。
诊断 － 可用于该设备的诊断测试的列表。
运行测试 | 单击可启动选定的测试。
测试名称 | 测试的名称。
测试类型 | 测试功能的特性。
FRU － 设备中现场可更换单元 (FRU) 的列表。
FRU 类型 | FRU 的类型。
报警 | 当前与此 FRU 相关联的报警。
已安装 | 在此 DSP 上安装的该类型 FRU 的数量。
插槽计数 | 此 DSP 的 FRU 容量。
组件 － 设备上非 FRU 物理组件和外部连接的列表。
组件类型 | 物理组件的类型。
报警 | 当前与此组件相关联的报警。
数量 | 在此 DSP 上安装的该类型组件的数量。
逻辑组件 － 设备逻辑组件的列表，例如：显示的卷。
组件类型 | 逻辑组件的类型。
报警 | 当前与此逻辑组件相关联的报警。
数量 | 在此 DSP 上安装的该类型逻辑组件数量。
注释 － 可选。您可以指定文本与设备详细信息一起存储。

### 服务处理器设备详细信息

下表介绍存储服务处理器的“设备详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
详细信息
关机报警 | 与该设备相关联的“关机”报警次数。
紧急报警 | 与该设备相关联的“紧急”报警次数。
重要报警 | 与该设备相关联的“重要”报警次数。
次要报警 | 与该设备相关联的“次要”报警次数。
IP | 组件的 Internet 协议 (IP) 地址，例如：127.127.127.128。
键 | 此设备唯一的设备标识符。
驱动器 USB 1 情况 | 存储服务处理器上通用串行总线 (USB) 端口 1 的当前状态。
驱动器 USB 1 插槽 | 端口 1 的 USB 插槽是否已安装了闪存盘。
驱动器 USB 2 情况 | 存储服务处理器上 USB 端口 2 的当前状态。
驱动器 USB 2 插槽 | 端口 2 的 USB 插槽是否已安装了闪存盘。
诊断 － 可用于该设备的诊断测试的列表。
运行测试 | 单击可启动选定的测试。
测试名称 | 测试的名称。
测试类型 | 测试功能的特性。
FRU － 设备上现场可更换单元 (FRU) 的列表。
FRU 类型 | FRU 的类型。
报警 | 当前与此 FRU 相关联的报警。
已安装 | 在此存储服务处理器上安装的该类型 FRU 的数量。
插槽计数 | 此存储服务处理器的 FRU 容量。
组件 － 设备上非 FRU 物理组件和外部连接的列表。
组件类型 | 物理组件的类型。
报警 | 当前与此组件相关联的报警。
数量 | 在此存储服务处理器上安装的该类型组件的数量。
注释 － 可选。您可以指定文本与设备详细信息一起存储。

### SPA 托盘摘要

下表介绍了特定存储服务处理器辅助托盘的“SPA 托盘摘要”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
名称 | 托盘的名称。
供应商 | 托盘的生产商和分发商。
型号 | 托盘的型号。
唯一标识符 | 托盘的指定标识。
修订版本 | 托盘的当前固件版本。

### 存储阵列设备详细信息

下表介绍了特定存储阵列的“设备详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
详细信息
关机报警 | 与该设备相关联的“关机”报警次数。
紧急报警 | 与该设备相关联的“紧急”报警次数。
重要报警 | 与该设备相关联的“重要”报警次数。
次要报警 | 与该设备相关联的“次要”报警次数。
IP | 组件的 Internet 协议 (IP) 地址，例如：127.127.127.128。
添加的日期 | 将设备添加到系统清单的日期。
键 | 此设备唯一的设备标识符。
通信状态 | 带外管理路径的当前通信状态。
类型 | 阵列的双控制器配置，例如：2x2、2x4、2x8。
磁盘清理程序 | 是否为阵列启用磁盘清理程序功能。
FC 速度 | 光纤通道 (FC) 端口的最大可用比特率。可用值为 1Gb 和 2Gb。
引重径颞颔 | 处理多数据路径的方法。通常，该值为 mpxio (Sun StorEdge Traffic Manager)。
联机诊断 | 阵列固件中可用的联机诊断工具。
端口 WWN | 阵列端口的唯一全局名称 (WWN)。
系统修订版本 | 阵列的固件修订版。
诊断 － 可用于该设备的诊断测试的列表。
运行测试 | 单击可启动选定的测试。
测试名称 | 测试的名称。
测试类型 | 测试功能的特性。
FRU － 设备中现场可更换单元 (FRU) 的列表。
FRU 类型 | FRU 的类型。
报警 | 当前与此 FRU 相关联的报警。
已安装 | 此存储阵列上已安装的该类型 FRU 的数量。
插槽计数 | 此阵列的 FRU 容量。
组件 － 设备上非 FRU 物理组件和外部连接的列表。
组件类型 | 物理组件的类型。
报警 | 当前与此组件相关联的报警。
数量 | 此存储阵列上已安装的该类型组件的数量。
逻辑组件 － 设备逻辑组件的列表，例如，显示的卷。
组件类型 | 逻辑组件的类型。
报警 | 当前与此逻辑组件相关联的报警。
数量 | 此存储阵列上已安装的该类型逻辑组件的数量。
注释 － 可选。您可以指定文本与设备详细信息一起存储。

### 相关主题

- 显示设备详细信息
- 显示特定类型的设备 FRU、组件或逻辑组件
- 显示特定设备 FRU、组件或逻辑组件的详细信息