## 저장소 어레이 정보

저장소 어레이는 시스템의 물리적 저장소를 제공합니다. 저장소 어레이 설계는 다양한 구성이 가능한 모듈형입니다. 각 구성 옵션은 중복성 및 장애 조치 성능을 제공하기 위해 2개의 제어기(제어기 쌍으로도 부름)를 포함합니다. 각 저장소 어레이는 또한 중복 FC(광섬유 채널) 데이터 경로와 통합 배터리 백업 시스템을 갖는 2개의 전원 공급 장치를 갖고 있습니다. 전원 공급이 완전히 중단된 경우에도 각 어레이는 배터리로부터 충분한 전원을 공급받기 때문에 시스템이 정상적으로 종료할 수 있습니다. 또한 각 디스크 드라이브는 중복성을 위해 모든 드라이브에 걸처 미러링된 시스템 영역 정보가 있습니다. 따라서 정상적으로 작동하는 드라이브에서 데이터를 복구할 수 있습니다.

각 저장소 트레이는 7 또는 14개의 디스크 드라이브를 포함할 수 있습니다. 14개 미만의 디스크 드라이브를 갖는 저장소 트레이는 업그레이드할 수 있습니다.

시스템은 다음과 같은 3 가지 지원되는 저장소 어레이 구성으로 사용할 수 있습니다.

옵션 | 제어기 x 트레이 | 디스크 드라이브 수 | 최소 용량 | 최대 용량
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 2 x 2 | 14 ~ 28 | 504GB | 4TB
2 | 2 x 3 | 28 ~ 56 | 1TB | 8TB
3 | 2 x 4 | 42 ~ 84 | 1.5TB | 12TB

다음 그림은 이러한 각 구성을 보여줍니다.

시스템 구성은 처리량, 저장소 개수, 비용 조건에 따라 달라집니다. 예를 들어 처리량이 비용보다 훨신 더 중요한 경우 옵션 1 저장소 어레이 구성을 사용할 수 있습니다. 대조적으로 저장소의 수가 처리량보다 더 중요한 경우 옵션 2 또는 3 저장소 어레이 구성을 사용합니다.

제어기 트레이에는 디스크 드라이브와 내장 RAID 관리 하드웨어가 들어있습니다. 확장 트레이에는 디스크 드라이브만 들어있으며 제어기 트레이에 의해 관리됩니다.

서비스 패널의 FC I/O 연결은 기본 캐비닛의 각 어레이 제어기에 연결됩니다. 이 케이블 연결은 시스템이 출시되기 전에 공장에서 연결됩니다.

내장 저장소 어레이 외에 Sun StorEdge 6920 시스템은 외장형 저장 장치에 저장된 데이터 가상화를 위한 지원을 제공합니다. 외장형 저장 장치에 저장되는 데이터는 레거시 볼륨으로 보존하고 시스템에 추가할 수 있습니다. 또한 외부 저장소를 저장소 용량 증가 수단으로 사용할 수 있습니다. 이 경우 외장형 저장 장치의 데이터는 보존되지 않으며 용량이 하나의 볼륨으로 저장소 풀에 추가됩니다. 또한 데이터 미러링을 사용하여 외장형 저장 장치에서 시스템의 볼륨으로 데이터를 이주할 수 있습니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 하드웨어 정보
- 시스템 캐비닛 정보