## 완전 셧다운 수행

참고: 시스템 전원을 끄기 전에 호스트 시스템과 Sun StorEdge 6920 시스템 사이의 모든 I/O를 중지해야 합니다.

시스템의 전원을 완전히 끄려면 다음을 수행하십시오.

1. 저장소 사용자로서 로그인합니다.
2. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
   일반 설정 페이지가 나타납니다.
3. 시스템 셧다운 버튼을 누릅니다.
4. 확인을 눌러 완전 셧다운 수행 의사를 확인합니다.

이제 시스템의 상태는 다음과 같습니다.

- 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 꺼져 소등 관리의 제어 하에 있습니다.
- Storage Service Processor 보조 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- 데이터 서비스 플랫폼(DSP)의 전원은 켜져 있습니다.
- 모든 저장소 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- 전원 및 냉각 장치(PCU) 팬이 켜져 있습니다.
- PCU 제거 LED가 켜집니다.
- 전원 시퀀서의 모든 전원 LED는 켜져 있습니다.

셧다운을 완료하려면 시스템에서 다음 수동 절차를 수행해야 합니다.

1. 기본 캐비닛과 모든 확장 캐비닛에서 전면 조절 패널을 제거합니다.
2. 각 캐비닛의 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 AC 전원 시퀀서 회로 차단기를 눌러 꺼짐(Off)에 맞춥니다.
   이제 시스템의 상태는 다음과 같습니다.
3. Storage Service Processor 보조 트레이의 전원은 꺼져 있습니다.
4. DSP 전원이 꺼집니다.
5. 모든 저장소 트레이의 전원은 꺼져 있습니다.
6. PCU 팬이 꺼집니다.

전원 시퀀서를 수리 중이거나 시스템을 옮기려면 전원 케이블의 연결을 끊으십시오. 그 외에는 정전기 방전을 위한 적절한 접지 경로를 제공하도록 전원 케이블을 연결된 상태로 둡니다.

### 관련 항목

- 완전 셧다운 후 시스템 복원
- 부분 셧다운 수행