## 참조: 구성 작업 트리거

여러 작동을 수행하는 경우, 각 작동에는 시스템이 작업을 작성하도록 하는 선택된 객체의 수를 표시하는 임계값 수치가 있습니다.

다음 표는 선택하는 객체의 수가 해당 작업의 임계값 수치를 만족하거나 초과하는 경우 구성 작업을 작성하는 작동을 나열합니다.

작업명 | 작동 | 작동의 기원 | 임계값 수치
--- | --- | --- | ---
볼륨 삭제 | 볼륨 삭제 | 볼륨 요약 | 2
볼륨 스냅샷 | 볼륨 스냅샷 작성 | 볼륨 요약 | 2
볼륨 매핑 | 초기화 장치에 볼륨 매핑 | 볼륨 요약 볼륨 세부 정보 볼륨 작성 마법사 스냅샷 작성 마법사 | 2
초기화 장치 매핑 | 볼륨에 초기화 장치 매핑 | 초기화 장치 요약 초기화 장치 세부 정보 초기화 장치 작성 마법사 | 2
매핑 삭제 | 초기화 장치와 볼륨 간의 매핑 삭제 | 초기화 장치 세부 정보- 매핑 요약 볼륨 세부 정보-매핑 요약 | 2
풀 삭제 | 저장소 풀 삭제 | 저장소 풀 요약 | 2
초기화 장치 삭제 | 초기화 장치 삭제 | 초기화 장치 요약 | 2
프로파일 삭제 | 저장소 프로파일 삭제 | 저장소 프로파일 요약 | 2
작업 취소 | 진행 중인 작업 취소 | 현재 작업 요약 | 50
작업 제거 | 완료 또는 최소된 작업 제거 | 작업 기록 요약 | 50
스냅샷 삭제 | 스냅샷 삭제 | 스냅샷 요약 | 2
스냅샷 다시 작성 | 볼륨 스냅샷 재작성 | 스냅샷 요약 | 2
복제 세트 삭제 | 복제 세트 삭제 | 복제 세트 요약 | 2

다음 작동은 연장된 시간 동안 실행될 수도 있기 때문에 항상 구성 작업을 작성합니다.

작업명 | 작동 | 작동의 기원
--- | --- | ---
가상 디스크 삭제 | 가상 디스크 삭제 | 가상 디스크 요약
리실버링 미러 구성 요소 | 미러된 볼륨 작성 | 볼륨 요약 새 볼륨 마법사
리실버링 미러 구성 요소 | 기존 볼륨 미러링 | 볼륨 세부 정보 새 미러된 볼륨 마법사
리실버링 미러 구성 요소 | 미러된 볼륨에 구성 요소 추가 | 미러된 볼륨 세부 정보 미러에 추가 마법사
리실버링 미러 구성 요소 | 미러된 볼륨의 분할 구성 요소 재결합 | 미러된 볼륨 세부 정보 미러 구성 요소 세부 정보
리실버링 미러 구성 요소 | 미러의 분할 구성 요소 역방향 재결합 | 미러된 볼륨 세부 정보 미러 구성 요소 세부 정보
볼륨 롤백 | 스냅샷으로 볼륨 롤백 | 스냅샷 세부 정보
가상 디스크 작성 | 저장소 풀에 저장소 추가 | 저장소 풀 요약 저장소 풀 세부사항 저장소 추가 옵션 마법사
복제 동기화 | 복제 세트의 데이터 동기화 | 복제 세트 세부 정보 일관성 그룹 세부 정보

### 관련 항목

- 구성 작업 정보
- 구성 작업 정보 표시
- 구성 작업 취소 및 제거