## 关于存储配置文件

一个存储配置文件就是一个属性集，您可以将这些属性一起应用于存储域来分配存储，而不必单独设置每一个属性。系统带有一组预定义的存储配置文件，包括默认存储配置文件。您可以从中为那些使用存储的应用程序选择适当的存储配置文件，也可以创建自定义的存储配置文件。

下表列出并介绍了存储配置文件设置的参数。

参数 | 值或 variable 类型 | 描述
--- | --- | ---
名称 | 至多 32 个字符 | 存储配置文件的唯一标识符。
描述 | 至多 256 个字符 | 存储配置文件的描述。
RAID 级别 | 虚拟磁盘的 RAID 级别： RAID-0 RAID-1 RAID-5 | 在虚拟磁盘的所有磁盘之间配置的 RAID 级别。
段大小 | 4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB | 该阵列段的大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此为阵列属性，对阵列内的所有虚拟磁盘必须是相同的。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘均必须与该虚拟磁盘具有相同的段大小。为配置文件分配段大小时应小心谨慎，因为您不能拥有配置文件段大小不同的池。 如果各个存储池的配置文件具有不同的段大小，您可以为系统的阵列配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
专用热备份 | 已启用或禁用 | 是否每个虚拟磁盘均要求将来自相同托盘的附加磁盘用作其专用热备份磁盘。 系统有专用热备份（由此属性控制）和阵列热备份（作为“阵列详细信息”页面内的可编辑属性受到控制）。 专用热备份 － 专用热备份与虚拟磁盘之间存在一一对应的关系（也就是说，热备份专用于某个特定的虚拟磁盘）。 此配置文件属性用于控制在使用此配置文件的存储池中创建虚拟磁盘时，是否为虚拟磁盘分配专用的热备份磁盘。 阵列热备份 － 此为阵列中的磁盘，可以用作阵列中任何磁盘的热备份。 驱动器数量与专用热备份属性结合在一起，即可确定将多少个磁盘用于存储池中的每个虚拟磁盘。
预读 | 打开（已启用）或关闭（已禁用） | 阵列的预读模式。此阵列属性必须对阵列内的所有虚拟磁盘都相同。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中只能包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的“已启用预读”设置。 必须谨慎计划使用“已启用预读”设置，因为同一阵列中的存储池不能有预读设置不同的配置文件。如果各个存储池的配置文件具有不同的“已启用预读”设置，您可以为系统配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
# 驱动器 | 可变，2 至 14 之间 | 与此配置文件相关联的驱动器数量。这是在使用此配置文件的存储池中，用于构建虚拟磁盘的磁盘驱动器数量。 驱动器的数量可以是 2 至 14 个，也可以设为“可变”。如果设为“可变”，您必须在创建虚拟磁盘期间（即向存储池中添加存储时）指定驱动器的数量。
阵列类型 | 完全匹配：IOPS（2x4 阵列） 完全匹配：带宽（2x2 阵列） 完全匹配：容量（2x6 阵列） 最佳可用匹配：IOPS 最佳可用匹配：带宽 最佳可用匹配：容量 | “完全匹配”选项必须仅用于指定的阵列配置（2x2、2x4 和 2x6），因此对于单个系统，只有一个“完全匹配”选项是合适的。如果配置文件定义了“完全匹配”选项但应用了错误的阵列类型，则您不能将存储添加到该存储池。 “最佳可用”选项会尝试根据 IOPS（每秒钟事务处理的输入/输出性能速度）、带宽或容量的性能与该阵列类型进行匹配。 匹配时将应用以下规则： 带宽：2x2 > 2x4 > 2x6 容量：2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS：2x4 > 2x2 > 2x6
虚拟策略 | “并置”或“分散读写” | 为从一个存储池分配的所有卷指定策略。 “并置”值： 要求至少一个虚拟磁盘 用于顺序环境 运用算法从“最适合”虚拟磁盘中创建卷来最大限度地减少虚拟磁盘的总体分区 “分散读写”选项： 要求至少有两个虚拟磁盘 用于随机环境 在卷的多个分区之间进行分散读写
分散读写大小 | 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB | 它是指在分散读写虚拟策略中，要在虚拟磁盘上为所用的分散读写方法分配的内存空间量。仅当“虚拟策略”参数设为“分散读写”时，此字段才有效。

### 相关主题

- 关于虚拟策略
- 参考：标准存储配置文件
- 管理存储配置文件