## 关于复制链接

复制链接是两个允许进行数据复制的 Sun StorEdge 6920 系统之间的逻辑物理连接。复制链接可在主对等点和辅助对等点之间传输数据。此链接不仅传输数据，而且还传输复制控制命令。

对于数据复制，您既可以使用光纤通道 (FC)，也可以使用千兆位以太网端口。不过您必须在这两个系统上使用相同类型的端口，才能建立复制链接。

注：一次只能配置两个复制链接，而且这两个复制链接必须都是 FC 端口，或者都是千兆位以太网端口。不能混合使用不同类型的端口。

如果使用 FC 端口进行数据复制，则您无须执行任何其他的配置任务。但是，您必须对连接远程站点进行远距离操作所使用的 FC 交换机进行配置，并应用分区操作（请参阅下图）。

注：数据通过远距离复制链接在数据中心外部传播时，系统不会为此提供内置的身份验证/加密。在此所做的假定是：使用多个 Sun StorEdge 6920 系统实现远程复制策略的客户将通过安全的租用线复制数据，或者使用边缘设备来提供加密和身份验证。有关设置适当安全机制的帮助，请与 Sun 专业服务中心联系。

有关远距离操作的信息，请参阅 FC 交换机供应商提供的文档。

如果您使用千兆位以太网端口，则必须对这些端口进行明确的配置才能创建复制链接。请从“千兆位以太网端口详细信息”页面中运行“启用千兆位以太网端口复制”向导，对复制链接进行配置。有关详细信息，请参阅启用数据复制端口。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于端口
- 数据复制规划
- 管理数据复制