## 부분 셧다운 수행

참고: 시스템 전원을 끄기 전에 호스트 시스템과 Sun StorEdge 6920 시스템 사이의 모든 I/O를 중지해야 합니다.

부분 셧다운을 수행할 때 시스템이 다음 상태에 있게 됩니다.

- 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 켜져 있습니다.
- Storage Service Processor 보조 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- 모든 저장소 어레이의 전원은 꺼져 있습니다.
- 데이터 서비스 플랫폼(DSP)의 전원이 꺼져 있습니다.
- 전원 시퀀서의 전원 사용 가능 LED(발광 다이오드)만이 켜져 있습니다.

시스템의 부분 셧다운을 수행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 저장소 사용자로서 로그인합니다.
2. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
3. 시스템 부분 셧다운 버튼을 누릅니다.
4. 확인을 눌러 부분 셧다운 수행 의사를 확인합니다.
   일반 설정 페이지에 다음 메시지가 나타납니다.
   시스템 부분 셧다운을 성공적으로 완료했습니다.

### 관련 항목

- 부분 셧다운 후 시스템 복원
- 소등 관리 정보