## Référence : profils de stockage standard

Le tableau ci-dessous décrit les profils de stockage du système Sun StorEdge 6920.

Nom du profil | Niveau RAID | Taille du segment | Mode Lecture anticipée | Nombre de lecteurs | Type de baie | Disque hot spare dédié | Virtualisation | Facteur d'entrelacement
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Default | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : bande passante (2x2 > 2x4 > 2x6) | non | Entrelacement | 1 Mo
Séquentiel | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | Correspondance exacte : bande passante (baie 2x2) | non | Concaténation | n/a
Aléatoire 5 | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Aléatoire 1 | RAID-1 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Informatique hautes performances | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | Correspondance exacte : bande passante (baie 2x2) | non | Concaténation | n/a
Traitement différé en entrée-sortie des messages | RAID-1 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Entrelacement NFS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Écriture miroir NFS | RAID-1 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Oracle OLTP | RAID-5 | 32 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 1 Mo
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 1 Mo
Oracle DSS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo
Sybase OLTP | RAID-5 | 32 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 1 Mo
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 1 Mo
Sybase DSS | RAID-5 | 64 Ko | Activé | variable | meilleure correspondance possible : IOPS (2x4 > 2x2 > 2x6) | non | Entrelacement | 2 Mo

### Rubriques connexes

- À propos des profils de stockage
- À propos des stratégies de virtualisation
- Gestion des profils de stockage