## 关于数据服务平台

数据服务平台 (DSP) 可为系统中的存储阵列提供虚拟服务。

DSP 的配置信息存储在一块驻留的闪存盘中，当前的 DSP 需要更换时，可以将该卡转移到新的 DSP 上。

下图显示了 DSP 的前/后视图。

前视图：

后视图：

DSP 包含以下组件：

- 电源 － DSP 有两个位于底盘后上方的支架，每个均包含一个 750 瓦的交流/直流电源。 这些电源为底盘中板提供 48V 的额定直流电源。 它们是可热插拔的设备，可提供冗余电源。 其中任何一个电源都可以满足底盘的满载功耗。
  电源配有专用的冷却风扇，可以从该单元正面将周围空气吸入，然后从背面排出。每个单元都带有一个完整的热关闭电路，以防风扇出现故障。
- 电源线 － 电源之间由一个可拆卸的电源线相连。在断开电源之前，锁存手柄可防止从底盘上断开电源线。
- 风扇部件 － 风扇部件由两个可变速直流风扇和一个风扇控制器卡 (FCC) 组成。风扇通过正面进气孔将周围空气吸入底盘，然后从风扇部件后部排出热空气。这种配置可以防止同一机架或邻近机架中其他设备所产生的废气被循环流通。 风扇部件可在联机状态下从系统底盘正面更换。
- 管理接口卡 (MIC) － MIC 负责提供用于 DSP 底盘的系统接口和管理控制功能 。 每个 MIC 都包含以下组件：
  - 高性能微处理器
  - RJ-45 串行端口
  - 10/100 以太网端口
  - PCMCIA 设备（一种 PC 卡），用于存储可运行的映像和配置存储。
- 存储资源卡 (SRC) 集 － SRC 集可用来处理 DSP 中 FC 端口的数据包。每个卡集都包含两块板，它们通过底盘中板实现互连。
  - SRC 是在线处理卡，可插入 DSP 底盘的正面。 SRC 上的每个处理器均管理存储 I/O (SI O) 卡上两个相应的端口。
  - SIO 卡可插入 DSP 底盘的背面。 SIO 卡提供用于 DSP 的 FC 端口。 此卡始终与 SRC 成对配置。Sun StorEdge 6920 支持两种类型的 SIO 卡。 SIO-8 卡有八个 FC 端口，而 SIO 组合卡有六个 FC 端口和一个千兆位以太网端口（如下图所示）。

- SRC 中间层 － SRC 中间层配有 2GB 的内存，可为处理器提供本地内存高速缓存。
- 交换机光纤网络卡 (SFC) － SFC 可为 DSP 底盘提供中央数据路径切换功能。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件
- 关于系统机箱