## 포트 정보

시스템의 서비스 프로세서 패널은 광섬유 채널(FC) 및 기가비트 이더넷 포트를 포함합니다. 사용 가능한 포트의 수는 시스템의 데이터 서비스 플랫폼(DSP)에 설치된 저장소 자원 카드(SRC) 세트의 수에 따라 결정됩니다.

FC 포트는 데이터 호스트, 외장형 저장 장치 또는 다른 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결됩니다. 이 포트는 서비스 패널에서 데이터 호스트, 외부 저장소 저장소 또는 다른 Sun StorEdge 6920 시스템으로 전달되는 아웃바운드 포트인 동시에 DSP에서 시스템 어레이로 향하는 인바운드 포트입니다.

시스템의 데이터 복제 기능을 사용하여 사용중인 시스템과 다른 Sun StorEdge 6920 시스템 사이의 데이터를 복제할 수 있습니다. 데이터 복제에 대해 FC 또는 기가비트 이더넷 포트 중 하나를 사용할 수 있지만 복제 데이터에 대해 시스템의 기가비트 이더넷 포트 및 FC 포트 모두를 사용할 수는 없습니다. 기가비트 이더넷 포트를 사용하면 데이터 복제를 위해 WAN(Wide Area Network)에 대해 다른 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결할 수 있습니다.

참고: IP에 대해 데이터 복제 기능을 사용하려면 시스템에 기가비트 이더넷 포트 연결이 있어야 합니다.

사용중인 시스템에서 원격 Sun StorEdge 6920 시스템으로 데이터를 복제하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 원격 시스템이 기존 링크에 대해 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.
- FC 포트를 사용중인 경우, 장거리 작업에 대해 사이트 간의 연결을 설정하는 데 사용하는 FC 스위치를 구성하십시오. 장거리 작업에 대한 정보는 FC 스위치 공급업체의 문서를 참조하십시오.
- 복제를 위해 양 시스템 모두에서 포트를 활성화합니다.
  참고: 데이터 복제를 준비하는 작업을 진행하려면 포트를 활성화해야 합니다.
  데이터 복제를 위해 기가비트 이더넷 포트를 활성화한 경우, 기가비트 이더넷 포트의 원격 시스템 IP 정보를 구성하는 기가비트 이더넷 포트 복제 사용 가능 마법사를 완료하고 복제 링크를 작성하십시오.
  복제 링크는 로컬 시스템(또는 기본 호스트)으로부터 원격 시스템(또는 보조 호스트)으로 제어 정보 및 데이터를 처리하는 두 Sun StorEdge 6920 시스템 간의 논리적 상호 연결입니다.
  마법사를 사용하여 복제를 위해 기가비트 이더넷 포트를 구성하기 전에 다음 정보를 알고 있어야 합니다.
  - 기본 게이트웨이, 네트워크 마스크 및 시스템의 기가비트 이더넷 포트 주소
  - 원격 시스템의 기가비트 이더넷 포트 IP 주소
    마법사를 사용하여 최대 네 개의 원격 피어 시스템 IP 주소를 지정할 수 있습니다. 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지로부터 추가 복제 링크를 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 복제 링크 추가를 참조하십시오.

또한 원격 시스템의 시스템 관리자는 두 개의 시스템 사이의 연결성을 확인하기 위해 계정, 포트 활성화 및 복제 링크 작성에 대해 위의 고려사항을 적용해야 합니다.

데이터 복제 기능에 대한 정보는 데이터 복제 관리를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 포트 정보 표시
- 복제 링크 정보 표시
- 데이터 복제용 포트 활성화
- 데이터 복제용 포트 비활성화
- 복제 링크 추가
- 복제 링크 삭제