## 關於系統的預設狀態

完成「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」中說明的基本配置作業後，您的系統具有下列特性：

- 乙太網路連線連接至區域網路 (LAN) 上的主機或閘道。
- 已連接服務主控台。
- 系統電源已開啟。
- 已配置 IP 位址與網路遮罩。
- 已完成系統的初始設定。
- 一個資料主機，即初始器，已指定至「預設」儲存網域。
- 「預設」儲存網域使用稱為「Default」的儲存池。
- 所有儲存通訊埠均指定至「Default」儲存池。

若您正在升級現有系統，配置將根據系統以往的配置歷史而定。預設儲存池所使用的預設儲存裝置設定檔，其規格在下表有加以說明。

儲存屬性 | 值
--- | ---
RAID 層 | RAID-5
區段大小 | 64 KB
專用緊急備援 | 未啟用
預先讀取模式 | 已啟用
磁碟機數量 | 變數
陣列類型 | 最佳可用符合 － 頻寬
虛擬策略 | 資料平行儲存
資料平行儲存區大小 | 1 MB

下表中說明您的系統原廠的預設配置：

表 3-2 預設儲存配置
預設配置 | 配置選項
--- | ---
儲存網域 | 所有儲存元素均在一個儲存網域 (DEFAULT) 中，該網域可由所有主機 (初始器) 存取。 此儲存網域包含預設儲存池，以及相關的磁碟與虛擬磁碟。 | 您可選擇下列二個選項其中之一： 使用現有預設配置 (不改變) 建立自訂儲存網域
儲存裝置設定檔 | 預設儲存網域使用 Default 設定檔來指定其儲存參數。 | 您可選擇下列各選項： 使用現有預設配置 (不改變) 選擇一個系統隨附的預先定義儲存裝置設定檔 建立自訂儲存裝置設定檔 備註：您不可刪除或修改任何原廠提供的設定檔，包括 Default 設定檔，也不可以刪除使用中的設定檔或與其有關的 儲存池。
儲存池 | 所有虛擬磁碟位於一個儲存池內 (預設)。 | 您可選擇下列二個選項其中之一： 使用現有預設配置 (不改變) 建立新的儲存池。
虛擬磁碟 | 虛擬磁碟出廠時已根據您系統所訂購的磁碟機數目做好預先配置。 虛擬磁碟已配置成 RAID-5。若陣列的每個磁碟匣有 7 個磁碟機，全部 7 個磁碟機都會被配置為單一 RAID-5 虛擬磁碟。若陣列有 14 個磁碟機，此磁碟匣會被配置為二個 RAID-5 虛擬磁碟。 | 您可選擇下列各選項： 使用現有預設配置 (不改變) 將現有未使用的虛擬磁碟移到具有相同屬性的不同儲存池。 刪除現有的 RAID-5 虛擬磁碟，使用不同的儲存設定檔重新配置復原的磁碟機至儲存池內新的虛擬磁碟。

### 相關主題

- 關於預備儲存
- 關於實體儲存元件
- 關於邏輯儲存元件
- 關於資料複製