## À propos des noms LAN et des adresses IP

Le tableau ci-après indique le nom et l'adresse IP des systèmes, qui sont prédéfinis et réservés.

| Nom | Adresse IP
--- | --- | ---
Processeur de service de stockage | sp | 192.168.0.2
Plate-forme des services de données | dsp00 | 192.168.0.10

Une deuxième adresse IP est attribuée au processeur de service de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos des adresses IP de systèmes internes.

L'adresse IP et le nom du réseau local (LAN) de la plate-forme de services de données (DSP) résident sur la carte d'interface de gestion (MIC) maîtresse. En cas de défaillance de la carte MIC maîtresse, son adresse IP et ses fonctions sont attribuées à la carte MIC maîtresse secondaire.

Les systèmes comportent tous au moins une baie. L'armoire de base peut contenir jusqu'à quatre baies, et vous pouvez installer jusqu'à six baies supplémentaires dans une armoire d'extension. Les baies ont des noms fixes et des adresses IP, définies selon leur emplacement (dans l'armoire de base ou dans un cabinet d'extension).

Le tableau suivant répertorie les adresses IP réservées pour toutes les configurations possibles de baies dans tous les types d'armoires.

Description | Nom | Adresse IP
--- | --- | ---
Première baie en partant du bas (armoire de base 0) | array00 | 192.168.0.40
Deuxième baie en partant du bas (armoire de base 0) | array01 | 192.168.0.41
Troisième baie en partant du bas (armoire de base 0) | array02 | 192.168.0.42
Quatrième baie en partant du bas (armoire de base 0) | array03 | 192.168.0.43
Première baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array10 | 192.168.0.50
Deuxième baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array11 | 192.168.0.51
Troisième baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array12 | 192.168.0.52
Quatrième baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array13 | 192.168.0.53
Cinquième baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array14 | 192.168.0.54
Sixième baie en partant du bas (armoire d'extension 1) | array15 | 192.168.0.55
Première baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array20 | 192.168.0.60
Deuxième baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array21 | 192.168.0.61
Troisième baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array22 | 192.168.0.62
Quatrième baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array23 | 192.168.0.63
Cinquième baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array24 | 192.168.0.64
Sixième baie en partant du bas (armoire d'extension 2) | array25 | 192.168.0.65

### Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des identificateurs des coffrets
- À propos des conventions utilisées pour les noms de baies et les adresses IP