## 关于启动器

启动器是协议专用的物理端口，用于启动主机与系统的 I/O 交换。在光纤通道 (FC) 存储区域网 (SAN) 中，启动器是由端口全局名称 (WWN) 标识的 FC 端口。如果主机通过两个主机总线适配器 (HBA) 连接至系统，则系统会将主机作为两个不同的启动器进行处理。FC 阵列 逻辑单元号 (LUN) 屏蔽和映射功能使用启动器端口标识符来验证存储客户。

在小型计算机系统接口 (SCSI) 环境中，启动器是向 SCSI 设备发送请求的 SCSI 节点。主机中的 SCSI 适配器通常作为启动器，但是提供虚拟服务的存储设备也可以充当其他 SCSI 设备的启动器。

将某个新的启动器连入该存储环境后，系统会搜索到它并将其添加到 DEFAULT 存储域中。要完成配置，请添加用以标识启动器的描述，并根据需要将其移动到另一存储域，然后将启动器映射至卷。

在创建新的存储域时，可以指定该域中包含哪些已取消映射的启动器。将启动器映射至卷后，您将无法更改它的域。

要查看当前启动器，请按显示启动器信息中所述，转至“启动器摘要”页面。

### 相关主题

- 管理启动器