## 關於 LAN 名稱與 IP 位址

下表顯示已預先定義並保留的系統 IP 位址與名稱。

| 名稱 | IP 位址
--- | --- | ---
儲存服務處理器 | sp | 192.168.0.2
資料服務平台 | dsp00 | 192.168.0.10

儲存服務處理器具有第二個 IP 位址。如需更多資訊，請參閱關於內部系統 IP 位址。

資料服務平台 (DSP) 的 IP 位址與區域網路 (LAN) 名稱位於主要管理介面卡 (MIC) 中。如果出現故障，替代主要 MIC 會採用主要 MIC 的 IP 位址並繼續執行其功能。

每個系統至少具有一個陣列。在基礎機櫃中最多可以安裝四個陣列，在擴充機櫃中最多可以安裝六個陣列。根據陣列在基礎機櫃與擴充機櫃中的位置而定，其皆具有固定的名稱與 IP 位址。

下表列出了在所有可能的機櫃中所有可能的陣列配置下所保留的 IP 位址。

說明 | 名稱 | IP 位址
--- | --- | ---
最下面的陣列 (基礎機櫃 0) | array00 | 192.168.0.40
從底部算起的第二個陣列 (基礎機櫃 0) | array01 | 192.168.0.41
從底部算起的第三個陣列 (基礎機櫃 0) | array02 | 192.168.0.42
從底部算起的第四個陣列 (基礎機櫃 0) | array03 | 192.168.0.43
最下面的陣列 (擴充機櫃 1) | array10 | 192.168.0.50
從底部算起的第二個陣列 (擴充機櫃 1) | array11 | 192.168.0.51
從底部算起的第三個陣列 (擴充機櫃 1) | array12 | 192.168.0.52
從底部算起的第四個陣列 (擴充機櫃 1) | array13 | 192.168.0.53
從底部算起的第五個陣列 (擴充機櫃 1) | array14 | 192.168.0.54
從底部算起的第六個陣列 (擴充機櫃 1) | array15 | 192.168.0.55
最下面的陣列 (擴充機櫃 2) | array20 | 192.168.0.60
從底部算起的第二個陣列 (擴充機櫃 2) | array21 | 192.168.0.61
從底部算起的第三個陣列 (擴充機櫃 2) | array22 | 192.168.0.62
從底部算起的第四個陣列 (擴充機櫃 2) | array23 | 192.168.0.63
從底部算起的第五個陣列 (擴充機櫃 2) | array24 | 192.168.0.64
從底部算起的第六個陣列 (擴充機櫃 2) | array25 | 192.168.0.65

### 相關主題

- 關於儲存匣
- 關於機櫃的識別碼
- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例