## À propos du panneau du processeur de service

Le panneau du processeur de service facilite le câblage du système. Le panneau de service permet d'effectuer les connexions suivantes :

- connecteur de modem ;
- connexions LAN pour la gestion ;
- ports série ;
- connexions d'E/S FC pour les hôtes de données, les espaces de stockage externes et la réplication distante basée sur FC ;
- connexions Gigabit Ethernet pour des réplications distantes basées sur Gigabit Ethernet ;
- connecteurs d'alimentation pour la gestion des coffrets d'extension ;
- connexions Ethernet et Fibre Channel (FC) pour les armoires d'extension ;
- un port auxiliaire (AUX) pour la prise en charge d'un modem externe à utiliser lorsque le système se trouve dans un environnement avec lequel le modem interne est incompatible.

La figure suivante représente le panneau de service :

Vous branchez les câbles aux connecteurs de ce panneau facilement accessibles plutôt qu'aux composants du système. Lorsque le système possède des coffrets d'extension, le câblage entre les coffrets s'effectue par l'intermédiaire des panneaux de service.

La figure suivante indique les connexions entre le coffret de base et un coffret d'extension seul.

La figure suivante indique les connexions entre le coffret de base et deux coffrets d'extension.

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920
- À propos du processeur de service de stockage