## 光纖通道通訊埠連線的指南

在您新增硬體 (例如儲存資料卡 (SRC) 組、高可用性 (HA) 儲存匣配置、資料主機或外部交換器) 時，請檢查服務處理器面板上的光纖通道 (FC) 通訊埠連接情況，並檢查資料主機與儲存裝置之間的通訊埠分配情況。如需更多資訊，請參閱關於分配通訊埠。

此外，請考量下列問題：

- 一般來說，使用最左側的四個通訊埠連接資料主機，使用最右側的四個通訊埠連接儲存系統中的陣列。
- 在直接連結式儲存配置中，可以直接連接至每個 SRC 組的主機總數會受每個主機具有的初始器數與陣列數限制。例如：如果在連接至 SRC 的單一機櫃系統中具有的陣列少於四個，則未使用的儲存通訊埠可用於連接四個以上的初始器。
- 除非您需要連接的初始器數量超過安裝的 SRC 數量所支援的初始器最大數量，否則無需前台交換器。如果要連接的初始器數量超過所支援的最大初始器數量，請將通訊埠連接至系統外部的 FC 交換器以提供輸出或輸入。
- 擴充機櫃中可以安裝的陣列數量與配置是受限於主機專用的 FC 通訊埠數量和基礎機櫃中的陣列數量與配置。
- 若您由 FC 交換器連接外部儲存裝置到系統，您必須套用分區實作。若需更多分區實作的資訊，請參閱關於使用外部儲存和 FC 交換器供應商提供的文件。

### 相關主題

- 關於分配通訊埠
- 關於儲存資源卡 (SRC) 組
- 連接外部交換器