## À propos de l'état par défaut du système

Une fois les tâches de configuration de base décrites dans le Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920 effectuées, votre système possède les caractéristiques suivantes :

- La connexion Ethernet est reliée à un hôte ou à une passerelle du réseau local.
- Une console de service est connectée.
- Le système est sous tension.
- L'adresse IP et le masque de réseau ont été configurés.
- La configuration initiale du système est terminée.
- Un hôte de données (initiateur) est assigné au domaine de stockage DEFAULT.
- Le domaine de stockage DEFAULT comporte un groupe de stockage Default.
- Tous les ports de stockage sont attribués au groupe de stockage Default.

Si vous mettez à niveau un système existant, la nouvelle configuration dépendra de l'historique de l'ancienne configuration. Le tableau suivant présente les caractéristiques du profil de stockage par défaut, utilisées par le pool de stockage par défaut :

Attributs de stockage | Valeur
--- | ---
Niveau RAID | RAID-5
Taille de segment | 64 Ko
Disque hot spare dédié | Non activé
Mode de lecture anticipée | Activé
Nombre de lecteurs | variable
Type de baie | Meilleure correspondance possible - largeur de bande
Stratégie de virtualisation | Entrelacement
Taille de bande | 1 Mo

Le tableau suivant décrit la configuration par défaut de votre système à la sortie d'usine.

Configuration par défaut | Options de configuration
--- | ---
Domaines de stockage | Tous les éléments de stockage se trouvent dans le domaine de stockage DEFAULT auquel tous les hôtes (initiateurs) peuvent accéder. Ce domaine de stockage contient le pool de stockage Default, doté de disques et de disques virtuels. | Vous avez le choix entre les options suivantes : utiliser la configuration par défaut telle quelle ; créer un domaine de stockage personnalisé.
Profils de stockage | Les paramètres de stockage du domaine de stockage par défaut sont définis dans le profil Défaut. | Vous avez le choix entre les options suivantes : utiliser la configuration par défaut telle quelle ; sélectionner l'un des profils de stockage prédéfinis fournis avec le système ; créer un profil de stockage personnalisé. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les profils définis en usine, y compris le profil par défaut, ni supprimer ou modifier un profil utilisé par un pool de stockage associé.
Pools de stockage | Tous les disques virtuels se trouvent dans un pool de stockage (Default). | Vous avez le choix entre les options suivantes : utiliser la configuration par défaut telle quelle ; créer un nouveau pool de stockage.
Disques virtuels | Les disques virtuels vous sont livrés préconfigurés, en fonction du nombre d'unités commandées pour votre système. Les disques virtuels sont définis sur RAID-5. Si une baie possède 7 unités par plateau, les 7 unités sont configurées comme un seul disque virtuel RAID-5. Si une baie possède 14 unités, le plateau est configuré comme deux disques virtuels RAID-5. | Vous avez le choix entre les options suivantes : utiliser la configuration par défaut telle quelle ; déplacer un disque virtuel non utilisé vers un pool de stockage différent mais possédant des attributs similaires ; supprimer un disque virtuel RAID-5 existant et reconfigurer les disques récupérés dans un nouveau disque virtuel à l'intérieur d'un pool de stockage avec un profil de stockage différent.

### Rubriques connexes

- À propos de l'allocation du stockage
- À propos des éléments de stockage physiques
- À propos des éléments de stockage logiques
- À propos de la réplication des données