## 规划镜像组件

镜像中最多可包含四个既独立又相同的数据副本，它们位于既独立又相同的镜像组件中，您可以通过访问这些组件将镜像作为一个整体进行管理。镜像组件是镜像的单独部分，它们的数据和容量均是相同的。您在一个镜像组件上执行的操作会导致所有其他镜像组件与它同步，反之亦然。

例如，当您将分隔镜像组件重新加入回镜像时，它会被同步（重新同步）以反映其他镜像组件。当重新同步过程完成后，镜像会再次成为一个实体，在该实体中每个组件都是具有相同数据的单独子实体。

要创建镜像，您可以创建新的镜像卷，或对现有的卷进行镜像然后添加其他卷作为同等的镜像组件。

在开始此过程前，必须先确定如下事项：

- 构成镜像的镜像组件。请记住下列限制：
  - 由于镜像组件的大小必须相同，因此您必须确保所添加的每个镜像组件均与镜像中的其他组件具有相同的大小。
  - 无法跨越存储域进行镜像。
- 原始镜像卷（主组件）的容量。此容量与添加到镜像中新镜像组件的容量是相同的。
- 希望对镜像组件采取的隔离策略：
  - 必需 － 镜像组件必须驻留在不同的阵列上。
    当镜像组件存在于不同的阵列上时，冗余保护就会达到最高级别以便保留数据。
  - 可选 － 镜像组件可以驻留在同一阵列上。
    如果您知道某个镜像组件已经在与镜像的某些部分共享一个阵列，则必须将隔离策略设为“可选”。
    当镜像组件共享一个阵列时，如果该阵列或对该阵列的访问失败，冗余因子就会为与每个镜像组件相关联的数据集而减少。如果这种可能性有问题，则选择“必需”选项更为安全。
- 您需要的重新同步优先级设置。重新同步可对每个组件进行同步使它们彼此保持一致。每次您在镜像上执行操作时，都会发生这种情况。此设置将决定是 I/O 活动还是重新同步操作具有更高的系统优先级：
  - 高 － 系统尝试对镜像快速进行重新同步，但这可能会显著减缓主机 I/O 活动的速度。
  - 中 － 系统会在 I/O 活动与重新同步过程之间实现平衡，使所有正在执行的作业都具有稳步递增的速度。
  - 低 － 系统花费更长的时间对镜像进行重新同步，但它处理主机的 I/O 活动却更为快速。
- 您希望在特定时刻对数据的图像使用分隔镜像组件还是使用卷快照：
  - 分隔镜像组件 － 当您希望对镜像中表示的数据集拍照时，可以将镜像组件从镜像中分隔出来，并将其保存为数据在该时刻的独立副本或参考点。虽然您无法对镜像卷快照进行回滚（因为它们的数据是不可更改的），但您可以分隔镜像组件并稍后将其重新加入到镜像中，您甚至还可以在希望其他镜像组件与以前分隔的组件的数据同步时，在以前分隔的组件上执行反向重新加入的操作。分隔镜像组件没有快照保留空间限制。
  - 卷快照 － 作为一种通过驻留在快照保留空间中精确的时间点图像跟踪数据的方法，卷快照功能非常有用。可以像对待其他卷那样修改镜像卷的快照保留空间。卷快照越旧，它所表示的数据发生过更改的可能性也就越大。如果预计到卷会在各次快照之间发生大量更改，则使用分隔镜像组件可能更为适宜。有关更多信息，请参阅关于快照和管理快照。
- 如果选定的镜像组件没有快照保留空间而您希望获取快照，该如何分配快照保留空间。有关详细信息，请参阅规划快照和快照保留空间。

注：镜像采用您创建的第一个镜像卷的全局名称 (WWN) 来建立镜像。此唯一标识符是一个 64 位的数字，它标识了命名权威机构、生产商和特定连接。您添加到镜像中的任何现有卷均将保留您创建的第一个镜像卷的 WWN。

### 相关主题

- 关于镜像
- 关于卷
- 关于存储池
- 关于快照
- 管理镜像组件