## 다중 경로 지정 정보

다중 경로 장애 조치라고도 하는 다중 경로 지정을 사용하면 시스템이나 네트워크에서 어댑터 장애를 탐지하고 다른 어댑터로 자동으로 전환할 수 있습니다. 다중 경로 지정은 데이터 경로가 활성 상태로 유지되도록 보장하기 때문에 고가용성 구성이 가능하게 합니다. 다중 경로 지정은 I/O를 어레이로의 여러 경로로 분산시킴으로써 다중 제어기 디스크 어레이 수준으로 성능을 끌어올릴 수 있습니다.

시스템에서 저장소 풀은 기본적으로 다중 경로 지정을 사용합니다. 데이터 경로를 완료하려면 데이터 호스트에 다중 경로 기능이 있어야 합니다. 따라서 모든 데이터 호스트에는 다음 소프트웨어 제품 중 하나가 필요합니다.

- Sun의 FC(광섬유 채널) 연결 저장 장치용 다중 경로 지정 솔루션인 Sun StorEdge Traffic Manager. 이 소프트웨어는 Sun StorEdge SAN Foundation 소프트웨어의 구성 요소로 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어의 다운로드, 설치 및 구성에 대한 자세한 정보는 Sun StorEdge SAN Foundation 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- DMP(Dynamic Multipathing) 기능을 갖춘 VERITAS Volume Manager.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 소프트웨어 정보